# In-Sight 비전 시스템 설정

In-Sight 비전 시스템와 PLC 장치 사이에 통신을 구성하려면 첫 단계로 비전 시스템에서 PROFINET 통신을 활성화해야 합니다. 다음 단계를 수행하여 비전 시스템를 구성합니다.

1. In-Sight Vision Suite를 실행합니다.

2. 장치 창에서 구성할 비전 시스템를 클릭하여 선택합니다.

3. 비전 시스템를 선택하면 In-Sight Vision Suite 창 하단에 사용 가능한 유틸리티가 표시됩니다. 산업용 이더넷을 검색하고 클릭하여 산업용 이더넷 구성 유틸리티를 시작합니다.

4. 드롭다운 목록에서 PROFINET 프로토콜을 선택합니다. 선택하면 창에 추가 옵션이 표시됩니다.

5. PROFINET 스테이션 이름 사용 확인란에 체크하고 스테이션 이름 텍스트 상자에 IS2800System을 입력합니다. 완료되면 확인을 클릭하거나 다시 시작하여 변경 사항을 적용합니다.

참고: 이 변경 이전에 In-Sight 비전 시스템가 다른 산업용 이더넷 구성을 사용하고 있었던 경우에는 다시 시작 단추로 비전 시스템를 다시 시작해야 합니다.