# 각도 측정

각도 측정 도구를 사용하면 두 가장자리 사이의 각도를 측정할 수 있습니다.

작업에 각도 측정 도구를 추가하려면

1. 검사 도구 팔레트를 열고 측정 도구 그룹을 확장한 후 각도 측정 도구를 선택합니다.

2. 대화 상자에서 각도를 측정할 두 입력 가장자리를 선택합니다. 도구는 이미지와 이미 추가된 도구에 따라 가능한 측정 대상을 자동으로 찾아 촬상 표시 화면에 밝은 파란색으로 강조 표시합니다. 강조 표시를 클릭하여 입력 형상으로 선택합니다.

   두 가장자리를 모두 선택하면 도구는 가장자리에 대해 가장자리 찾기 도구를 자동으로 추가한 다음 발견된 가장자리를 기반으로 각도 측정 도구를 만듭니다.

범위 제한을 조정하려면

일반/반전 전환을 이용해 도구의 결과가 생성되는 방식을 변경합니다. 일반으로 설정하면 각도 값이 정의된 최소값과 최대값 사이에 속할 경우 도구가 합격 결과를 생성합니다. 반전으로 설정하면 각도 값이 정의된 최소값과 최대값 바깥에 있을 경우 도구가 합격 결과를 생성합니다.

슬라이더를 사용하거나 슬라이더 아래의 상자에 수치를 입력해 최소 각도 및 최대 각도 값을 변경합니다.

자동으로 계산된 최소 각도 및 최대 각도 값을 사용하려면 최소/최대 설정을 클릭합니다. 도구를 추가하거나 최소/최대 설정 버튼을 클릭할 때 자동으로 계산되는 최소값과 최대값은 현재 각도 값보다 5% 작고 큽니다.