# EtherNet/IP PLC 구성

In-Sight 비전 시스템는 이더넷 TCP/IP 및 UDP/IP 계층 위에 구현된 응용 프로그램 수준 프로토콜인 EtherNet/IP를 지원합니다. 이 프로토콜은 CIP(Common Industrial Protocol)를 통해 ControlNet 및 DeviceNet과 개체 모델을 공유합니다.

EtherNet/IP는 이더넷을 통한 데이터 및 I/O 전송을 위해 광범위한 메시징 옵션 및 서비스를 제공합니다. EtherNet/IP 네트워크의 모든 장치는 해당 데이터를 특성이라는 일련의 데이터 값으로 네트워크에 제공합니다. 특성은 다른 관련 데이터 값과 함께 어셈블리라는 그룹으로 분류될 수 있습니다.

다음 단계를 수행하여 EtherNet/IP를 활성화합니다.

1. In-Sight Vision Suite를 실행합니다. 장치 창에서 구성하고자 하는 비전 시스템(1)을 선택한 후 유틸리티 탭에서 산업용 이더넷 단추(2)를 클릭합니다.

   산업용 이더넷 구성 대화 상자가 표시됩니다.

   팁:
   - 이미 비전 시스템에 연결되어 있고 어댑터가 열려 있다면, 응용 프로그램 창의 왼쪽 상단에 있는 (홈) 버튼을 클릭하여 In-Sight Vision Suite 인터페이스로 전환합니다. 이어서 위에 설명한 것처럼 구성하고자 하는 비전 시스템를 선택하고 네트워크 설정 대화 상자를 엽니다.
   - 이미 연결되어 있는(즉, 어댑터 창이 이미 열려 있는) 비전 시스템는 구성할 수 없습니다. 네트워크 설정 유틸리티를 포함하여 사용 가능한 유틸리티는 해당 장치에 연결되어 있지 않은 경우에만 활성화됩니다.

2. 드롭다운 메뉴를 사용하여 사용할 프로토콜로 EtherNet/IP 를 선택합니다. 확인을 클릭하여 변경 사항을 적용합니다.

   팁: 이 설정을 다른 프로토콜(예: PROFINET)에서 EtherNet/IP로 변경하는 경우 대화 상자에 비전 시스템를 다시 시작하라는 메시지가 표시될 수 있습니다.

3. In-Sight 소프트웨어와 함께 설치된 비전 시스템용 전자 데이터 시트(EDS) 파일을 설치합니다. 자세한 지침은 EDS 파일 설치 항목을 참조하십시오.

4. In-Sight 소프트웨어가 실행되는 동일한 PC에 RSLogix5000 또는 Studio5000 응용 프로그램을 설치합니다.

5. In-Sight 비전 시스템를 인식하도록 Rockwell 소프트웨어를 구성합니다. 자세한 내용은 EDS 생성 프로필을 사용한 연결 설정 항목을 참조하십시오.

6. In-Sight 비전 시스템에서 ControLogix PLC로 데이터를 가져오는 방법은 In-Sight 비전 시스템에서 데이터 가져오기 항목을 참조하십시오.
7. ControLogix PLC에서 In-Sight 비전 시스템로 데이터를 보내는 방법은 In-Sight 비전 시스템으로 데이터 보내기 항목을 참조하십시오.