# 온라인 및 오프라인

In-Sight 비전 시스템에는 다음의 두 가지 작업 모드가 있습니다 .

- 오프라인

  오프라인 상태에서는 In-Sight Easy Builder가 전체 편집 기능을 제공하며 작업을 생성, 저장, 로드, 편집할 수 있습니다. 오프라인 모드에서는 In-Sight 비전 시스템 가 수동 트리거만 허용하며 다른 장치와 통신할 수 없습니다.

- 온라인

  온라인 상태에서는 In-Sight Easy Builder가 읽기 전용이 되고, 작업을 생성, 저장, 로드, 편집할 수 없습니다. 온라인 모드에서는 In-Sight 비전 시스템가 트리거를 수락하고 다른 장치와 통신할 수 있습니다.

화면 오른쪽 하단에 있는 상자에 비전 시스템의 상태가 표시됩니다.

비전 시스템가 오프라인 모드일 때는 오프라인으로 표시됩니다.

시스템이 온라인 모드일 때는 녹색 배경에 온라인으로 표시됩니다.

각 하위 시스템의 상태를 보려면 오프라인/온라인 상자 위로 마우스를 가져가면 됩니다. 또한 하위 시스템 중 어댑터의 온라인 모드 변경을 차단하는 것이 있다면 해당 하위 시스템 옆에 회색 원이 표시됩니다. 카메라는 모든 하위 시스템이 온라인 모드일 때만 온라인이 됩니다.

성공적으로 온라인 모드로 전환하면 모든 원이 녹색으로 켜집니다.

하위 시스템:

- 운영자: 운영자 버튼이 오프라인으로 표시되면 전체 In-Sight 비전 시스템 가 오프라인 상태입니다.
- 이산 I/O: 이 하위 시스템의 상태는 온라인/오프라인 입력 라인과 연결됩니다. 온라인/오프라인 입력의 전원이 끊어지면 비전 시스템는 오프라인이 됩니다.
- 공장 통신: 연결된 공장 현장 프로토콜이 하위 시스템의 상태를 제어합니다. 공장 통신은 기본적으로 온라인 상태입니다. 이 하위 시스템을 오프라인으로 설정하면 비전 시스템가 오프라인으로 됩니다.
- 기본 모드: 기본 모드 시스템이 이 하위 시스템을 제어합니다. 기본 모드 하위 시스템은 기본적으로 온라인 상태입니다. 이 하위 시스템을 오프라인으로 설정하면 비전 시스템가 오프라인으로 됩니다.

기본 모드 또는 이산 I/O로 인해 시스템이 오프라인 모드가 되면 시스템은 강제 오프라인 모드로 전환됩니다.

To switch the Operator status between online/offline modes, click Online on the Menu Bar or press Ctrl+F8 keys.

시스템이 온라인 모드이면 온라인 단추가 녹색으로 표시됩니다.

If the system is in offline mode the Online button does not have green lighting but the text of the button remains Online.