# HW 구성에 In-Sight 비전 시스템 추가

카탈로그에 GSD 파일 가져오기 절차를 수행하면 창 오른쪽에 있는 카탈로그에 In-Sight 비전 시스템가 표시됩니다.

비전 시스템가 발견되면 다음 단계를 수행하여 HW 구성에 추가합니다.

1. In-Sight 비전 시스템을 HW 구성의 PROFINET-IO-System에 끌어다 놓습니다.

2. PROFINET-IO-System을 오른쪽 단추로 클릭하고 개체 속성을 선택합니다. IO 장치/컨트롤러에서 이름 사용 설정에 체크되어 있다면 이를 취소한 후 확인을 클릭합니다.

3. HW 구성에서 In-Sight 비전 시스템를 오른쪽 클릭한 후 개체 속성을 선택합니다. In-Sight 비전 시스템 설정의 5단계에서 In-Sight Vision Suite의 스테이션 이름에 구성된 것과 동일한 이름을 장치 이름에 입력합니다.

참고:

IO 컨트롤러를 통해 IP 주소 할당 옵션에 체크되어 있지 않으면 시스템은 비전 시스템의 IP 주소를 유지합니다. 체크되어 있으면 IP 주소는 CPU에서 제공하는 값으로 변경됩니다.