# 상태 블록 비트

상태 비트 블록은 비전 시스템의 현재 상태를 나타내는 데 사용됩니다. SLMP 프로토콜이 시작될 때와, 새로운 상태가 발생하면, SLMP 스캐너가 업데이트합니다. 상태 비트 블록은 112비트이며, 일부는 예약되어 있습니다.

상태 블록 비트의 사용 및 예약 현황이 다음 표에 정리되어 있습니다.

참고: 신호에 대한 자세한 설명은 산업용 통신 신호 항목을 참조하십시오.

바이트 | 비트 7 | 비트 6 | 비트 5 | 비트 4 | 비트 3 | 비트 2 | 비트 1 | 비트 0
0 | 온라인 | 오프라인 이유 | 오프라인 이유 | 촬상 오류 | 예약됨 | 트리거 확인 | 트리거 준비
1 | 오류 | 명령 실패 | 명령 완료됨 | 명령 실행 중 | 결과 유효 | 결과 버퍼 오버런 | 검사 완료 | 예약됨
2 | 예약됨 | 작업 합격 | 노출 완료 | 예약됨 | 문자열 명령 확인 | 사용자 데이터 확인 설정
3 | 외부 이벤트 확인 7 | 외부 이벤트 확인 6 | 외부 이벤트 확인 5 | 외부 이벤트 확인 4 | 외부 이벤트 확인 3 | 외부 이벤트 확인 2 | 외부 이벤트 확인 1 | 외부 이벤트 확인 0