# EtherNet/IP 출력 어셈블리 - 인스턴스 23

참고: 신호에 대한 자세한 설명은 산업용 통신 신호를 참조하십시오.

인스턴스 | 바이트 | 비트 7 | 비트 6 | 비트 5 | 비트 4 | 비트 3 | 비트 2 | 비트 1 | 비트 0
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
23 | 0 | 일시 중지 설정 | 예약됨 | 명령 실행 | 검사 결과 확인 | 버퍼 결과 활성화 | 트리거 | 트리거 활성화
1 | 예약됨
2 | 예약됨 | 노출 삭제 완료 | 오류 지우기 | 예약됨 | 사용자 데이터 설정
3 | 외부 이벤트 7 | 외부 이벤트 6 | 외부 이벤트 5 | 외부 이벤트 4 | 외부 이벤트 3 | 외부 이벤트 2 | 외부 이벤트 1 | 외부 이벤트 0
4 .. 5 | 명령 ID
6 .. 7 | 예약됨
8 .. 495 | 사용자 데이터 0 - 487