# 촬상 속성을 웹 페이지로 끌어서 놓기

온라인인 상태에서 이미지 촬상을 구성하고 촬상 속성을 수정하기 위해 웹 페이지의 웹 페이지 요소를 신속하게 만들 수 있습니다.

태그 창의 태그(게시된 태그는 장치 > cam0 범주에 포함)를 웹 페이지에 끌어놓으면 됩니다.

- 특정 촬상 속성 태그를 태그 창에서 웹페이지로 끌어 놓으면 어댑터는 속성마다 각 웹페이지 요소를 만듭니다. 현재 지원되는 촬상 속성 목록과 해당 기능에 대한 추가 정보, 만들어진 웹페이지 요소의 기본 이름 및 레이블은 아래 표를 참조하십시오.

참고: 생성된 웹페이지 요소는 관련 촬상 설정의 메타데이터를 사용합니다. 예를 들어 웹페이지 사용자 입력은 해당 촬상 속성의 최소값과 최대값을 상속합니다. 또한 모든 웹페이지 컨트롤 이름과 레이블은 태그 이름을 상속합니다.

속성 | 용도 | 웹 페이지 컨트롤
실제 카메라 모델 | 장치의 모델 유형을 표시합니다. | 텍스트 상자
지연 | 이미지를 촬상하기 위한 트리거가 수신되는 시간과 장치가 이미지 촬상을 시작하는 시간 사이의 지연(0-10000밀리초; 기본값 = 0)을 정의합니다. 이 지연 시간 동안에는 추가적인 트리거를 수락하지 않으며 이 시간 중에 수신된 트리거가 있으면 트리거 누락 이벤트가 발생합니다. 이 속성의 값은 정수입니다. | 숫자 입력
노출 | 노출 시간을 정의합니다. 장치가 이미지 촬상 트리거 신호를 받으면 지정된 시간 동안 빛이 이미지 센서 어레이에 통합됩니다. 시간을 짧게 하면 동작을 중지하기에 더 적합하지만 충분한 이미지 강도를 얻으려면 큰 렌즈 조리개 또는 높은 게인 설정이 필요할 수 있습니다. 값 범위는 카메라 모델에 따라 다릅니다. 이 속성의 값은 정수입니다. | 숫자 입력
게인 | 아날로그-디지털 변환 앞 단계에서의 증폭 단계 게인을 정의합니다. 값 범위는 카메라 모델에 따라 다릅니다. 이 속성의 값은 정수입니다. | 숫자 입력
행 수 | 장치의 메모리로 전송할 이미지 센서 행 수를 정의합니다. 이는 출력 이미지를 만드는 데 지정된 이미지 행 수만 사용하는 부분적 이미지 촬상을 위해 사용됩니다. 값 범위는 카메라 모델과 해상도에 따라 다릅니다. 이 속성의 값은 정수입니다. | 숫자 입력
오프셋 | 아날로그-디지털 변환 전에 장치의 아날로그 신호에 가감되는 직류(DC) 수준을 정의합니다. 오프셋은 이미지 내의 동적 범위를 유지하면서 이미지의 명암에 영향을 줍니다. 값 범위는 카메라 모델과 해상도에 따라 다릅니다. 이 속성의 값은 정수입니다. | 숫자 입력
방향 | 이미지의 방향을 정의합니다. 0 = 보통(기본값) 1 = 수평 미러링 2 = 수직으로 뒤집음 3 = 180도 회전 이 속성의 사용 가능한 값은 카메라 모델에 따라 다릅니다. | 선택 상자
작업 카메라 모델 | 작업에 정의된 장치의 이름을 표시합니다. | 텍스트 상자
시작 행 | 이미지 센서에서 장치의 메모리로 전송할 첫 번째 행을 정의합니다. 값 범위는 카메라 모델에 따라 다릅니다. 이 속성의 값은 정수입니다. | 숫자 입력
트리거 디바운스 | 트리거 모드 속성을 카메라로 설정한 경우 입력 트리거가 활성 상태로 유지되어야 하는 시간(0 - 65.535밀리초, 기본값 = 0.5)을 정의합니다. 이 설정은 지정된 시간만큼 유효한 트리거 인식을 지연시킵니다. 예를 들어 이 값이 1.0밀리초로 설정된 경우 장치에 대한 직접 트리거가 1.0밀리초 이상 유지되어야 촬상이 트리거됩니다. 이 속성의 값은 정수입니다. | 숫자 입력
트리거 모드 | 이미지를 얻기 위해 장치를 트리거하는 방법(카메라, 내부, 작업 현장 프로토콜, DiscreteInput0-4, 기본값 = 내부)을 정의합니다. | 텍스트 상자