# EtherNet/IP PLC 구성

In-Sight 비전 시스템은 이더넷 TCP/IP 및 UDP/IP 계층 위에 구현된 응용 프로그램 수준 프로토콜인 EtherNet/IP를 지원합니다. 이 프로토콜은 CIP(Common Industrial Protocol)를 통해 ControlNet 및 DeviceNet과 개체 모델을 공유합니다.

EtherNet/IP는 이더넷을 통한 데이터 및 I/O 전송을 위해 광범위한 메시징 옵션 및 서비스를 제공합니다. EtherNet/IP 네트워크의 모든 장치는 해당 데이터를 특성이라는 일련의 데이터 값으로 네트워크에 제공합니다. 특성은 다른 관련 데이터 값과 함께 어셈블리라는 그룹으로 분류될 수 있습니다.

다음 단계를 수행하여 EtherNet/IP를 활성화합니다.

1. In-Sight Vision Suite를 실행합니다. 장치 창에서 구성하고자 하는 비전 시스템(1)을 선택한 후 유틸리티 탭에서 산업용 이더넷 버튼(2)를 클릭합니다.

   산업용 이더넷 구성 대화 상자가 표시됩니다.

   팁 :
   - If you are already connected to a 비전 시스템, and have the In-Sight adapter open, click the (Home) button at the top left corner of the application window to switch to the In-Sight Vision Suite interface. After that, select the 비전 시스템 you want to configure and open the Network Settings dialog as described above.
   - You cannot configure 비전 시스템s that you are already connected to (in other words, for which the In-Sight adapter window is already open). The available utilities (including the Network Settings utility) are enabled only if you are not connected to that device.

2. 드롭다운 메뉴를 사용하여 사용할 프로토콜로 EtherNet/IP 를 선택합니다. 확인을 클릭하여 변경 사항을 적용합니다.

   팁 : 이 설정을 다른 프로토콜(예: PROFINET)에서 EtherNet/IP로 변경하는 경우 대화 상자에 비전 시스템을 다시 시작하라는 메시지가 표시될 수 있습니다.

3. In-Sight 소프트웨어와 함께 설치된 비전 시스템용 전자 데이터 시트(EDS) 파일을 설치합니다. 자세한 지침은 EDS 파일 설치 항목을 참조하십시오.

4. In-Sight 소프트웨어가 실행되는 동일한 PC에 RSLogix5000 또는 Studio5000 응용 프로그램을 설치합니다.

5. In-Sight 비전 시스템을 인식하도록 Rockwell 소프트웨어를 구성합니다. 자세한 내용은 EDS 생성 프로필을 사용한 연결 설정 항목을 참조하십시오.

6. In-Sight 비전 시스템에서 ControLogix PLC로 데이터를 가져오는 방법은 In-Sight 비전 시스템에서 데이터 가져오기 항목을 참조하십시오.
7. ControLogix PLC에서 In-Sight 비전 시스템으로 데이터를 보내는 방법은 In-Sight 비전 시스템으로 데이터 보내기 항목을 참조하십시오.