# PROFINET 통신 설정 확인

구성을 설정한 후 다음과 같이 PROFINET 통신을 확인하십시오.

1. HW 구성 창의 스테이션 메뉴를 클릭하고 온라인으로 열기 메뉴를 선택합니다. 통신에 문제가 있는 경우 비전 시스템의 왼쪽 위 가장자리에 빨간색 사선이 표시됩니다.

2. 오류가 발생하면 물리적 연결과 할당된 장치 이름을 확인합니다. 이렇게 하려면 PLC => 이더넷 => 장치 이름 확인 설정을 확인합니다. 오류가 발생하면 상태 열에 빨간색 십자가 표시됩니다. 이 경우 이름 할당 버튼을 클릭하고 목록에서 올바른 장치를 선택한 다음 이름 할당을 클릭합니다.

3. 문제가 없다면 상태 열에 빨간색 십자 대신 녹색 기호가 나타납니다.

참고 :

In-Sight 비전 시스템에 새 이름이 할당된 경우 비전 시스템에서 원래 이름을 덮어씁니다. 이 경우 Siemens CPU가 중지됩니다. HW 구성 창에서 Siemens CPU를 다시 시작하려면 CPU를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 작동 모드 옵션을 선택하고 재시작 버튼을 클릭합니다. 이렇게 하면 PLC와 비전 시스템 간의 PROFINET 통신이 적절하게 설정될 것입니다.