# In-Sight 비전 시스템 설정

In-Sight 비전 시스템과 PLC 장치 사이에 통신을 구성하려면 첫 단계로 비전 시스템에서 PROFINET 통신을 활성화해야 합니다. 다음 단계를 수행하여 비전 시스템을 구성합니다.

1. In-Sight Vision Suite를 실행합니다.

2. 장치 창에서 구성할 비전 시스템을 클릭하여 선택합니다

3. 비전 시스템을 선택하면 In-Sight Vision Suite 창 하단에 사용 가능한 유틸리티가 표시됩니다. 산업용 이더넷을 검색하고 클릭하여 산업용 이더넷 구성 유틸리티를 시작합니다.

4. 드롭다운 목록에서 프로토콜을 선택합니다. 선택하면 창에 추가 옵션이 표시됩니다.

5. 확인란에 체크하고 텍스트 상자에 을 입력합니다. 완료되면 확인을 클릭하거나 다시 시작하여 변경 사항을 적용합니다.

참고 : 이 변경 이전에 In-Sight 비전 시스템이 다른 산업용 이더넷 구성을 사용하고 있었던 경우에는 다시 시작 버튼으로 비전 시스템를 다시 시작해야 합니다.