# TransEdgesToFixture

가장자리 구조체를 이미지 좌표에서 Fixture 좌표로 변경합니다. 이 함수는 지정된 실제 Fixture를 기준으로 모서리의 오프셋 및 방향을 계산합니다.

## TransEdgesToFixture 입력

매개 변수 | 설명
Fixture | Fixture 좌표계를 지정합니다.
X | 이미지 X 원점으로부터의 오프셋.
Y | 이미지 Y 원점으로부터의 오프셋.
세타 | 이미지 좌표계 내에서 이미지 X축으로부터의 회전(+/-360도 시계 방향).
가장자리 | 이 인수는 유효한 Edges 데이터 구조를 포함하는 스프레드시트 셀을 참조해야 합니다.
변환할 개수 | 실제 좌표로 전환할 모서리의 개수. (0 - 2591, 기본값 = 3)

## TransEdgesToFixture 출력

반환 | 변환된 모서리를 포함하는 Edges 데이터 구조. 입력 매개 변수 중 하나라도 유효하지 않은 경우 #ERR.
결과 | 함수가 처음으로 셀에 삽입되면 스프레드시트에 결과표가 만들어집니다.

## TransEdgesToFixture Vision Data Access functions

스프레드시트에 자동으로 삽입되는 Edges Vision Data Access functions 패턴은 SortEdges 및 PairEdges 데이터 구조에 사용되는 함수에 의해 자동으로 삽입되는 것과 유사합니다.