# 눈금 인쇄 대화 상자를 사용한 보정 패턴 인쇄

참고 :

- 눈금 인쇄 기능은 대략적인 측정 및 실험의 경우에만 사용하고 높은 정밀도와 정확도가 필요한 응용 프로그램(이러한 응용 프로그램 유형에는 정밀하게 제작된 보정 패턴이 필요)이 필요한 경우에는 사용하지 마십시오.
- 장치 목록에서 In-Sight 2800 또는 In-Sight 3800을 선택해야 보정 눈금 버튼이 표시됩니다.

1. In-Sight Vision Suite를 엽니다.

2. 보정 눈금 인쇄 버튼을 클릭합니다.

3. 눈금의 값을 설정합니다.

   - 눈금 유형: 두 가지 유형의 바둑판 중에서 선택할 수 있습니다.

     - 바둑판, 기준점 있음
     - 바둑판, 기준점 없음
   - 눈금 간격: 눈금의 크기를 선택할 수 있습니다. 기본값은 10입니다.
   - 눈금 단위: 눈금의 측정 단위를 선택할 수 있습니다. 기본값은 밀리미터입니다.

4. 인쇄 버튼을 클릭합니다.

5. 인쇄된 눈금을 카메라 앞에 놓습니다.