# 산업용 통신 설정

다음 단계는 In-Sight 비전 시스템과 호환 네트워크 PLC 간의 통신을 구성하는 일반적인 프로세스를 간략하게 설명합니다.

1. In-Sight 비전 시스템을 설치하고 네트워크에 연결합니다. 자세한 내용은 해당 장치의 하드웨어 참조 매뉴얼을 참조하십시오.

2. In-Sight Vision Suite를 설치하고 시작합니다.

3. 왼쪽의 장치 창에서 비전 시스템(1)을 선택한 후 응용 프로그램 창 하단의 유틸리티 탭에서 네트워크 설정 버튼(2)를 클릭합니다.

   네트워크 설정 유틸리티가 표시됩니다.

   팁 :
   - 이미 비전 시스템에 연결되어 있고 In-Sight 어댑터가 열려 있다면, 응용 프로그램 창의 왼쪽 상단에 있는 (홈) 버튼을 클릭하여 In-Sight Vision Suite 인터페이스로 전환합니다. 이어서 위에 설명한 것처럼 구성하고자 하는 비전 시스템을 선택하고 네트워크 설정 대화 상자를 엽니다.
   - 이미 연결되어 있는(즉, In-Sight 어댑터 창이 이미 열려 있는) 비전 시스템은 구성할 수 없습니다. 네트워크 설정 유틸리티를 포함하여 사용 가능한 유틸리티는 해당 장치에 연결되어 있지 않은 경우에만 활성화됩니다.
4. PLC의 네트워크와 호환되도록 비전 시스템의 네트워크 설정을 구성합니다. 비전 시스템은 PLC에 직접 연결하거나 네트워크 스위치에 직접 연결할 수 있습니다. 작업이 완료되면 유틸리티를 닫습니다.

5. In-Sight Vision Suite의 유틸리티 탭에서 산업용 이더넷 버튼을 클릭하면 산업용 이더넷 구성 유틸리티가 실행됩니다.

6. 프로토콜 선택 드롭다운 메뉴에서 없음 , EtherNet/IP , PROFINET 중 적절한 옵션을 선택합니다. 확인을 클릭하여 변경 내용을 적용합니다.

   팁 : 이미 구성된 프로토콜 형식을 다른 프로토콜 형식으로 변경하는 경우 유틸리티를 다시 시작해야 하는 경우도 있습니다. 이 경우 확인 버튼이 다시 시작 버튼으로 바뀝니다.

7. In-Sight Vision Suite를 실행 중인 PC에서 PLC에 필요한 파일 및 소프트웨어를 설치하고 구성합니다. 프로토콜별 구성 파일 설치에 대한 자세한 내용은 EtherNet/IP PLC 구성, PROFINET PLC 구성 항목을 참조하십시오.

8. 비전 시스템을 온라인으로 하고 PLC를 구성하는 데 사용되는 소프트웨어에 비전 시스템이 표시되는지 확인합니다.

9. 비전 시스템을 오프라인으로 하고 비전 시스템와 PLC 간에 정보를 교환할 작업을 구성합니다.

참고 :

- 네트워크 설정 구성에 대한 자세한 내용은 In-Sight Vision Suite 도움말에서 네트워크 설정 항목을 참조하십시오.
- EtherNet/IP PROFINET 중 하나의 프로토콜만 비전 시스템에서 활성화될 수 있습니다. In-Sight Vision Suite에서의 프로토콜 구성에 대한 자세한 내용은 In-Sight Vision Suite 도움말의 산업용 이더넷 항목을 참조하십시오.