# In-Sight 3800 비전 시스템 PROFINET IO 모듈 참조표

이 항목에서는 PROFINET IO 모듈 참조표를 제공합니다. PROFINET 프로토콜을 통해 In-Sight 비전 시스템과 Siemens PLC를 통합하려는 경우 이 표를 GSD 파일과 함께 사용하면 됩니다.

참고 : 신호에 대한 자세한 설명은 산업용 통신 신호를 참조하십시오.

모듈 | ID | 바이트 | 비트 7 | 비트 6 | 비트 5 | 비트 4 | 비트 3 | 비트 2 | 비트 1 | 비트 0
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Acquisition Control | 0x101 | 0 | Set Offline | Reserved | Clear Exposure Complete | Trigger | Trigger Enable
Acquisition Status | 0x201 | 0 | Online | Offline Reason | Acquisition Error | Exposure Complete | Trigger Acknowledge | Trigger Ready
1 | Reserved
2..3 | Acquisition ID
Inspection Control | 0x102 | 0 | Clear Error | Reserved | Execute Command | Set User Data | Inspection Results Acknowledge | Buffer Results Enable
Inspection Status | 0x203 | 0 | Set User Data Acknowledge | Command Failed | Command Completed | Command Executing | Results Valid | Results Buffer Overrun | Inspection Completed | Reserved
1 | Error | Reserved | Job Passed
2..3 | Error ID
Command Control Input | 0x108 | 0..1 | Command ID (16-bit)
Command Control Output | 0x108 | 0..1 | Current Job ID(16비트)
2..3 | Command Result Code (16-bit)
Soft Event Control Input | 0x106 | 0 | External Event 7 | External Event 6 | External Event 5 | External Event 4 | External Event 3 | External Event 2 | External Event 1 | External Event 0
External Event Control Output | 0x106 | 0 | External Event Acknowledge 7 | External Event Acknowledge 6 | External Event Acknowledge 5 | External Event Acknowledge 4 | External Event Acknowledge 3 | External Event Acknowledge 2 | External Event Acknowledge 1 | External Event Acknowledge 0
User Data(1016바이트의 경우 최대 4개의 모듈) | 0x301 (16) 0x302 (32) 0x303 (64) 0x304 (128) 0x305 (254) | 최대 0..1015 | User Data
Inspection Results(1000바이트의 경우 최대 4개) | 0x401 (16) 0x402 (32) 0x403 (64) 0x404 (128) 0x405 (250) | 0..1 | 검사 ID
2..3 | 검사 결과 코드
최대 4..1003 | 검사 결과