# ReadDiscrete

이산 입력 채널에서 일정 범위의 비트를 읽습니다.

## ReadDiscrete 입력

매개 변수 | 설명
이벤트 | 데이터를 읽을 업데이트 이벤트를 지정합니다.
시작 비트 | 집합의 첫 번째 비트를 지정합니다.이 매개 변수의 값은 다음과 같이 다양합니다. 기본값은 1입니다. 시작 비트를 0으로 설정할 수 없습니다. 허용되는 최소값은 1입니다. 허용되는 최대 값은 하드웨어 및 입력 회선 수에 따라 달라집니다. In-Sight 2800: 3 In-Sight 3800: 3
비트 수 | 집합의 비트 수를 지정합니다.이 매개 변수의 값은 다음과 같이 다양합니다. 기본값은 1입니다. 허용되는 최소값은 1입니다. 허용되는 최대 값은 하드웨어 및 입력 회선 수에 따라 달라집니다. In-Sight 2800: 3 In-Sight 3800: 3 참고 : 비트 수는 하드웨어 지원 및 입력 회선 수에 따라 달라집니다.

참고 : 이산 I/O 회선을 입력 또는 출력으로 구성할 수 있으며, 이는 시작 비트 및 비트 수의 최대값에 영향을 줍니다.

## ReadDiscrete 출력

반환 | 읽은 양의 정수 값. 또는 #ERR.시작 비트와 비트 수는 입력 비트 범위 내에 있어야 합니다. 그렇지 않으면 함수가 #ERR을 반환합니다.