# Event

지정된 이벤트 트리거에서 스프레드시트를 업데이트합니다. Event 함수는 특정 입력/출력 조건에서만 스프레드시트를 업데이트하도록 하는 중요한 종속성으로 사용됩니다.

## Event 입력

매개 변수 | 설명
--- | ---
트리거 | 이벤트에 대한 트리거 소스를 지정합니다.
0 | 촬상 누락 | 촬상 트리거가 누락된 경우 생성됩니다. 촬상 트리거가 누락되는 원인에는 다음과 같은 것이 있습니다. 촬상이 진행 중일 때 촬상 트리거가 수신된 경우 촬상 트리거를 수신했는데 이미지 버퍼가 없는 경우
1 | 촬상 시트 완료 | 촬상에 의해 시작된 스프레드시트 실행이 종료되면 생성됩니다.
2 | 인코더 오버런 | 전진하는 인코더가 다음 행의 촬상을 요청했지만 이전 행의 촬상이 여전히 진행 중인 경우 인코더 오버런이 발생합니다.
32 | 매뉴얼 촬상 | SetEvent, Button 또는 기타 유사한 소스에 의해 ManualAcquire 이벤트가 발생한 경우 생성됩니다.
100 - 107 | 이산 0 - 7 | 해당 이산 입력 회선에서 상승 에지 신호 활동이 발생할 경우 생성됩니다.
200 - 207 | 외부 0 - 7 | PLC 구동 외부 이벤트 트리거가 실행될 때 생성됩니다.

## Event 출력

반환 | Event 데이터 구조. 입력 매개 변수 중 하나라도 유효하지 않은 경우 #ERR.