# 메뉴 모음 – 센서

메뉴 모음의 센서 탭은 In-Sight 비전 시스템을 트리거하고, 트리거를 반복하고, 라이브 비디오를 꺼고 켜며, 온라인과 오프라인을 전환하고, 결과 대기열 설정, 작업 상태, 사용자 정의 보기 설정, 이산 I/O 창을 여는 데 사용됩니다.

옵션 | 단축키 | 설명
트리거 | F5 | 활성 In-Sight 비전 시스템에서 새 이미지 하나를 촬상합니다.
트리거 반복 | 해당 사항 없음 | 이미지를 지속적으로 촬상합니다(가능한 한 빨리). In-Sight Spreadsheet는 촬상이 끝날 때마다 상이한 조명 조건을 보상하기 위해 촬상 간 시간 간격을 지정함으로써 노출 시간을 조정합니다(단위: 밀리초, 0 - 10,000, 기본값 = 500). 지연 시간은 작업이 이미지 처리를 완료하는 데 걸리는 시간에 따라 달라집니다. 예를 들어 지연 매개 변수가 5,000밀리초로 설정되어 있는데, 작업이 5,000밀리초 이내에 이미지 처리를 완료한 경우 In-Sight 비전 시스템은 5,000밀리초마다 이미지를 수집합니다. 그렇지 않은 경우 In-Sight 비전 시스템은 이미지 처리가 완료되는 즉시 이미지를 수집합니다.
라이브 비디오 | 해당 사항 없음 | In-Sight 비전 시스템의 렌즈와 시야를 조정할 때 사용할 라이브 비디오 이미지를 표시합니다. 이 모드를 종료하려면 이미지 설정 응용 프로그램 단계의 컨텍스트 창에서 라이브 비디오 버튼을 클릭하거나 작업 표시 도구 모음의 라이브 비디오 버튼을 클릭하거나 이미지를 클릭합니다. 참고 : 이 기능은 모든 응용 프로그램 단계에서 사용할 수 있습니다.
온라인 | Ctrl +F8 | 활성 In-Sight 비전 시스템의 온라인/오프라인 상태를 전환합니다.
결과 대기열 설정 | 해당 사항 없음 | 결과 대기열 설정 창을 열어 결과 대기열 활성화 확인란에 체크하고 보고 싶은 결과를 구성할 수 있습니다. 모드: 합격 및 불합격 결과(기본값): 합격 및 불합격 결과 저장. 불합격 결과: 불합격 결과 저장. 합격 결과: 합격 결과 저장. 별도의 합격 및 불합격 결과: 합격 및 불합격 결과를 저장하고 합격 결과 버튼 및 실패 결과 버튼의 상태에 따라 영사 슬라이드 내에 결과를 함께 표시할지 별도록 표시할지 선택할 수 있게 함. 참고 : 별도의 합격 및 불합격 결과 모드를 선택하면 대기열 크기 드롭다운이 비활성화됩니다. 합격 크기 및 불합격 크기 드롭다운이 활성화됩니다. 대기열 크기: 결과별 수치. In-Sight 비전 시스템의 해상도 및 사용 가능한 RAM에 따라 최대 20개까지 결과를 저장할 수 있습니다. 지정된 대기열 크기가 In-Sight 비전 시스템에서 사용 가능한 RAM 크기를 초과하는 경우 가능한 가장 많은 결과가 자동으로 In-Sight 비전 시스템에 할당 됩니다. 합격 크기: 결과당 수치(최소 = 1). In-Sight 비전 시스템은 합격 결과의 수를 저장합니다. 모드 드롭다운에서 별도의 합격 및 불합격 결과를 선택한 경우, 합격 크기와 불합격 크기를 결합한 값이 In-Sight 비전 시스템에 할당된 대기열 크기를 초과하지 않습니다. 불합격 크기: 결과당 수치(최소 = 1). In-Sight 비전 시스템은 불합격 결과의 수를 저장합니다. 모드 드롭다운에서 별도의 합격 및 불합격 결과를 선택한 경우, 합격 크기와 불합격 크기를 결합한 값이 In-Sight 비전 시스템에 할당된 대기열 크기를 초과하지 않습니다. 오프라인 결과 대기열 확인란. 기본적으로 체크되어 있지 않으며 온라인일 때만 결과를 수집. 오프라인일 때도 결과 대기열이 결과를 수집하도록 하려면 이를 체크합니다. 최초 결과 유지 확인란. 기본적으로 체크되어 있지 않으며 소프트웨어가 새 이미지의 공간을 만들기 위해 가장 오래된 이미지를 버리도록 합니다. 대기열이 가득 차도 대기열에 있는 이미지를 무기한으로 유지하려면 이를 체크합니다. 이 경우 대기열에 새 이미지를 추가하지 않습니다. 온라인 모드가 되면 지우기 확인란. 기본적으로 체크되어 있으며, 이를 활성화하면 센서가 온라인이 될 때마다 영사 슬라이드가 지워집니다.
작업 상태 설정 | 해당 사항 없음 | 스프레드시트 셀을 지정하여 전체 검사의 합격 또는 불합격 여부를 지정할 수 있습니다. 이 합격/불합격 값은 장치에서 전송되는 모든 공장 현장 프로토콜 메시지에 포함됩니다. 보기 셀: 선택할 셀. 다음 네 개의 확인란을 사용하면 셀의 어떤 값이 합격/불합격 결과인지 지정할 수 있습니다. #ERR인 불량 셀. 값이 0보다 작은 불량 셀. 값이 0인 불량 셀. 값이 0보다 큰 불량 셀. 참고 : 선택한 셀과 합격/불합격 조건 값은 결과 대기열 설정의 셀 및 조건에 연결됩니다.
사용자 정의 보기 설정 | 해당 사항 없음 | 이 설정 창을 사용하여 WebHMI에 표시할 셀을 선택할 수 있습니다. 셀 선택: 표시할 셀 범위를 선택합니다. 영역 선택: 디스플레이 패널에서 영역을 선택하여 셀 범위를 표시하는 그래픽을 배치합니다. X, Y: 디스플레이 상 영역의 위치. 폭, 높이: 디스플레이 상 영역의 크기. 내용에 맞춰 크기 조정: 선택한 셀 범위의 높이와 폭에 맞게 영역 크기를 조정합니다. 이미지 표시: 이 옵션을 선택하면 WebHMI에서 사용자 정의 보기 모드로 이미지가 표시됩니다. 그래픽 표시 이 옵션을 선택하면 WebHMI의 사용자 지정 보기 모드에서 도구 그래픽이 표시됩니다.
이산 입출력 설정 | 해당 사항 없음 | 비전 시스템의 입력 및 출력 회선 신호를 구성할 수 있습니다. 각 입력/출력 회선 구성은 데이터 행 표를 이용합니다. 표의 행을 선택하면 출력 회선에 대한 추가 설정이 오른쪽에 표시됩니다. 디바운스 시간(μs)은 장치가 모든 입력 회선에 대해 유효한 입력 신호의 인식을 지연시키는 시간(단위: 마이크로초)을 지정합니다. 트리거 회선에는 적용되지 않습니다. 오프라인일 경우 출력의 전원 해제 확인란: 이 확인란에 체크하면 비전 시스템이 오프라인일 때 출력의 전원을 해제할 수 있습니다. 입력 입력 회선 인덱스. 출력: 출력 회선 인덱스. 방향: 회선이 입력인지 출력인지 여부를 표시합니다. 이름: 입력/출력 회선에 지정하는 이름. 신호 유형: 출력 회선의 User Data, Event, Parallel Job Load, Job ID, Online, and Trigger for input lines and Programmed, High, Low, Acquisition Start, Acquisition End, Acquisition Missed, Strobe, Job Completed, Online, Busy, Job Load OK, Job Load Fail 신호 유형을 표시합니다.