# OPC UA 작업 태그 및 시스템 태그

작업 태그는 OPC UA 클라이언트에 노출할 수 있는 In-Sight 작업 파일에 저장된 값을 나타내는 사용자 구성 가능한 태그입니다. 작업 태그는 작업 파일 내에 저장됩니다.

시스템 태그는 모든 비전 시스템에서 항상 사용할 수 있는 기본 태그입니다. 비전 시스템은 OPC UA 서버를 지원하며 이러한 서버를 구성에 추가할 수 있습니다. 작업 파일은 시스템 태그를 저장하지 않습니다.

시스템 태그 | 접근성 | 데이터 유형 | 설명
--- | --- | --- | ---
AcquisitionCount | 읽기 전용 | 정수 | 비전 시스템에 전원이 켜진 후의 촬상 수를 반환합니다.
DiscreteOnline | 읽기 전용 | 부울 | 이산 입력 행(온라인/오프라인 유형으로 구성됨)이 낮게(0) 설정된 경우 거짓을 반환합니다. 그렇지 않으면 참을 반환합니다. 참고 : In-Sight 3800에는 구성 가능한 이산 입력이 없습니다. 따라서 태그는 항상 참을 반환합니다.
GuiOnline | 읽기 전용 | 부울 | GUI가 온라인 모드로 설정된 경우(센서 메뉴 > 온라인에서) 참을 반환합니다.
JobName | 읽기 전용 | 문자열 | 사용자가 이전에 활성 작업을 저장한 경우 비전 시스템에 로드된 활성 작업의 이름을 반환합니다.
LiveMode | 읽기/쓰기 | 부울 | 읽기: 시스템이 라이브 비디오 모드에 있는 경우 참을 반환합니다. 그렇지 않으면 거짓을 반환합니다. 쓰기: LiveMode 태그에 0이 아닌 값을 쓰면 비전 시스템이 라이브 비디오 모드로 전환됩니다. LiveMode 태그에 0을 쓰면 라이브 비디오 모드가 종료됩니다. 참고 : LiveMode 태그에 참의 값을 쓴 후 에 열린 비전 시스템의 작업 뷰가 있는 경우 In‑Sight Vision Suite에는 라이브 이미지가 표시되지 않으며 작업 뷰 상태 표시줄에 라이브 비디오 모드가 표시되지 않습니다.
NativeOnline | 읽기/쓰기 | 부울 | 읽기: 비전 시스템에 기본 모드 Set Online 명령 "SO0"이 내려진 경우 거짓을 반환합니다. 그렇지 않으면 참을 반환합니다. 쓰기: NativeOnline 태그에 0이 아닌 값을 쓰면 In-Sight 비전 시스템이 기본 모드를 통해 오프라인으로 됩니다(기본 모드 Set Online 명령 "SO0"과 동일). NativeOnline 태그에 0을 쓰면 비전 시스템이 온라인으로 됩니다(기본 모드 Set Online "SO1"과 동일).
Online | 읽기 전용 | 부울 | 다음의 논리적 'AND'를 반환합니다. (DiscreteOnline AND NativeOnline AND GuiOnline).
DiscreteOnline | 읽기 전용 | 부울 | 카메라 입력 중 하나가 '온라인'인 경우 DiscreteOnline 태그에는 해당 값이 표시됩니다. 이 신호는 온라인/일시 중지 상태에 기여합니다(자세한 사항은 '온라인 및 오프라인' 섹션 참조).
GuiOnline (HMI) | 읽기 전용 | 부울 | 시스템이 HMI 제어에서 일시 중지 중인지 여부를 표시합니다.