# EDS 생성 프로필을 사용한 연결 설정

다음 단계를 수행하여 In-Sight 비전 시스템과의 네트워크 연결을 설정합니다.

1. RSLogix 5000을 열고 PLC의 프로젝트를 로드합니다.

   참고 : PLC는 오프라인이어야 합니다.

2. 이더넷 통신 카드에 연결을 추가합니다. I/O 구성 노드에서 이더넷 모듈 아래의 이더넷 노드를 선택하고 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 메뉴에서 새 모듈을 선택합니다.

3. 모듈 유형 선택 대화 상자에서 PLC에 연결될 In-Sight 비전 시스템 유형을 선택하고 만들기를 클릭합니다.

   참고 : 새 EDS 파일을 로드하면 새 모듈 유형이 표시되므로 적절한 모듈을 선택해야 합니다.

4. 새 모듈 대화 상자에서 In-Sight 비전 시스템의 이름과 IP 주소를 입력합니다.

5. 변경... 버튼을 클릭하여 모듈 정의 대화 상자를 열고 전자적 키와 연결 크기를 구성합니다.

6. 비전 시스템을 RSLogix 프로젝트에 추가하면 L5X 렁 가져오기 파일을 사용하여 연결에 대한 구조화된 데이터를 만들 수 있습니다. 메인 프로그램 내에서 빈 렁을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 렁 가져오기... 옵션을 선택합니다. CopyRung.L5X 파일을 찾아 가져오기... 버튼을 클릭합니다.

7. 가져오기 구성 대화 상자에서 태그를 선택하고 생성된 태그의 이름을 구성과 일치하도록 변경합니다.

8. 구성 가져오기 대화 상자의 확인 버튼을 클릭하여 닫습니다.

   렁이 프로젝트에 추가되는데 여기에는 일반 연결 데이터와 가져온 렁 파일에 포함된 구조화된 데이터 형식 간에 데이터를 복사하기 위한 복사 지침이 포함됩니다.

   래더 프로그램을 작성할 때는 구조화된 데이터 변수의 요소를 참조합니다. 위에서 렁을 복사하면 구조화된 데이터 인스턴스와 EtherNet/IP 간의 연결에서 데이터가 자동으로 이동합니다.