# EtherNet/IP 출력 어셈블리 - 인스턴스 22

참고 : 신호에 대한 자세한 설명은 산업용 통신 신호를 참조하십시오.

인스턴스 | 바이트 | 비트 7 | 비트 6 | 비트 5 | 비트 4 | 비트 3 | 비트 2 | 비트 1 | 비트 0
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
22 | 0 | Set Offline | Reserved | Execute Command | Inspection ResultsAck | Buffer Results Enable | Trigger | Trigger Enable
1 | Reserved
2 | Reserved | Clear Exposure Complete | Clear Error | Reserved | Set User Data
3 | External Event7 | External Event6 | External Event5 | External Event4 | External Event3 | External Event2 | External Event1 | External Event0
4 .. 5 | Command ID
6 .. 7 | Reserved
8 .. 495 | User Data 0 - 487