# 이미지 버퍼

In-Sight 비전 시스템에는 기본적으로 6개의 미리 할당된 이미지 버퍼가 있으며 이는 촬상 패널에서 늘릴 수 있습니다. 이미지 버퍼의 최대 수는 16입니다.

비전 시스템은 작업이 실행되는 동안 촬상이 이루어질 수 있도록 이미지 버퍼를 사용합니다. 이미지 버퍼링 및 작업 실행 과정은 다음과 같습니다.

1. 사용 가능한 첫 번째 버퍼는 이미지 촬상에 사용됩니다.
2. 촬상이 완료되면 다음 촬상에 사용할 수 있도록 다른 버퍼가 잠깁니다.
3. 이전에 버퍼링된 이미지는 작업 실행을 위해 스프레드시트로 전송되며 버퍼는 작업이 실행될 때까지 잠긴 상태로 유지됩니다.

참고 : 버퍼는 작업 실행 후 웹 HMI 또는In-Sight GUI로 전송할 수 있도록 작업 결과를 유지합니다. 다음 작업 실행이 완료되면 이전 작업 결과에 따라 이미지 버퍼가 해제됩니다.

이 프로세스는 작업의 복잡성, 타이밍 요구 사항, Web HMI와 In-Sight GUI 등 이미지를 사용하는 클라이언트의 수에 따라 크게 달라집니다.

이미지 버퍼를 사용하므로 촬상과 스프레드시트 실행이 동시에 가능합니다. 스프레드시트는 이전 이미지 처리가 완료되는 즉시 다른 촬상을 기다리지 않고 다음 이미지를 처리할 수 있습니다.

스프레드시트가 이미지 사용을 완료하면 Web HMI 또는 In-Sight GUI 등 관련된 클라이언트를 새로 고치기에 충분한 시간 동안 이미지가 유지됩니다.

현재 미리 할당된 이미지 버퍼가 모두 사용 중인 경우(예: 스프레드시트에 대기 중이거나 GUI 새로 고침 대기 중) 다른 이미지 버퍼를 사용할 수 있게 될 때까지 외부 트리거 이벤트는 촬상 누락으로 보고됩니다.