# Put Live

라이브 촬상 모드를 켜거나 끕니다.

참고 : 비전 시스템은 오프라인 상태이어야 합니다.

## Put Live 입력

구문:[Put Live][정수]

매개 변수 | 설명
--- | ---
정수 | 0 = 라이브 촬상 모드를 사용하지 않습니다. 1 = 라이브 촬상 모드를 사용합니다.

## Put Live 출력

Returns a status code. The status codes are:

상태 코드 | 설명
--- | ---
1 | 명령이 성공적으로 실행되었습니다.
0 | 인식할 수 없는 명령.
-1 | 입력이 잘못되었거나 길이가 15바이트를 초과했습니다.
-2 | 명령을 실행할 수 없거나 비전 시스템이 온라인 상태입니다.
-6 | 사용자에게 명령을 실행할 모든 권한이 없습니다.

## Put Live 예

비전 시스템을 라이브 촬상 모드로 하려면 Put Live 1 명령을 이용합니다.

In-Sight 비전 시스템은 1의 상태 코드로 응답하여 비전 시스템이 라이브 촬상 모드로 설정되었음을 나타냅니다.

비전 시스템의 라이브 촬상 모드를 끝내려면 Put Live 0 명령을 이용합니다.

비전 시스템은 1의 상태 코드로 응답하여 비전 시스템의 라이브 촬상 모드가 취소되었음을 나타냅니다.