# DelayLine

각 이벤트 후 셀 값을 버퍼링할 시프트 레지스터 배열(데이터 "스트림")을 실행합니다.

참고 : 재설정 후 처음 읽은 값으로 시프트 레지스터를 채웁니다.

## DelayLine 입력

구문: DelayLine(이벤트, 값,단계 수,재설정)

매개 변수 | 설명
--- | ---
이벤트 | 업데이트를 강제하는 이벤트를 지정합니다.이 매개 변수는 다음 매개 변수 중 하나를 참조해야 합니다. AcquireImage 함수를 포함하는 셀 A0의 Image 데이터 구조. Event 함수를 포함하는 셀. Button 함수가 포함된 셀. 참고 : DelayLine은 지정된 이벤트에 따라 실행되는 다른 함수에 의해 해당 값이 변경되기 전에 참조된 값의 상태를 버퍼링합니다.
값 | 소스 데이터를 포함하는 셀에 대한 참조(-16777216 - 16777216, 기본값 = 0).
단계 수 | 함수의 내부 시프트 레지스터 배열의 값 수(기본값 = 10)를 지정합니다.
재설정 | 함수가 앞서 읽은 값을 삭제하도록 합니다. 재설정 후 읽은 첫 번째 값이 시프트 레지스터를 효과적으로 "채웁니다".
0 = 꺼짐(기본값) | 함수가 계속 데이터 스트림으로 값을 읽습니다.
1 = 켜짐 | 함수가 데이터 스트림에서 모든 값을 제거합니다.

## DelayLine 출력

반환 | 재설정 후부터 현재까지의 기간 동안 지정된 값의 통계치를 포함하는 Delay 데이터 구조.
결과 | 함수가 처음으로 셀에 삽입되면 스프레드시트에 결과표가 만들어집니다.

## DelayLine 비전 데이터 액세스 함수

다음 비전 데이터 액세스 함수들은 스프레드시트에 자동으로 삽입되어 결과표가 생성됩니다.

마지막 | GetValue(지연, 인덱스) | 구조체에 포함된 마지막 값.
평균 | GetMean(지연) | 구조체에 있는 모든 값의 평균.
표준편차 | GetSDev(지연) | 구조체에 있는 모든 값의 표준편차.
최소 | GetMin(지연) | 구조체에 포함된 가장 작은 값.
최대 | GetMax(지연) | 구조체에 포함된 가장 큰 값.

다음과 같은 비전 데이터 액세스 함수를 사용하여 추가 데이터 요소에 액세스할 수 있습니다.

카운트 | GetCount(지연) | 구조체에 포함된 값의 수.
합계 | GetSum(지연) | 구조체에 포함된 모든 값의 합계.