# 알려진 문제점

문제 # | 알려진 문제점
--- | ---
IS280-10296 | 펌웨어 업데이트 중에 전원이 손실되는 1초의 시간이 있습니다. 이를 방지하려면 펌웨어 업데이트 중에는 전원을 분리하지 마십시오.
IS280-628 | 비전 시스템의 날짜/타임스탬프가 현재 날짜/시간이 아니라 제조 시간으로 설정됩니다.
IS280-10672 | 이미지가 100개 이상으로 많으면 녹화/재생 성능이 저하됩니다. 이미지가 수백 개가 되면 이미지 스크롤 속도가 느려집니다.
IS280-892 | 온라인 상태에서 편집기를 비전 시스템에 연결하면 작업 성능에 영향이 있습니다. 작업 성능이 중요하지 않은 상태가 아니라면 편집기가 온라인 비전 시스템에 연결되어 있지않은지 확인하십시오.
IS280-10985 | 도구를 통신 응용 프로그램 단계 속성에 연결하고 삭제하면 통신 응용 프로그램에 있는 해당 도구에 대한 링크가 삭제됩니다. 해당 삭제 작업을 취소하면 도구가 다시 표시되지만 해당 도구에 대한 링크가 통신 응용 프로그램 단계에서 다시 설정되지는 않습니다. 유일한 예외는 "활성화된" 링크가 복원되는 컨텍스트 패널 등과 같이 화면 오른쪽에 있는 링크입니다.
해당 사항 없음 | 네트워크 설정이 고정 IP 대신 DHCP로 설정된 상태에서 OPCUA를 사용하면 연결이 끊어지는 경우가 있습니다. 이를 방지하려면 고정 IP 주소를 사용합니다.
ISPROD-2160 | 이모티콘 또는 유니코드 암호 문자는 지원되지 않지만 허용되는 경우가 있습니다.
ISPROD-1330 | 패턴 도구를 다른 패턴 도구로 고정하면 도구 위치가 Fixture와 함께 올바르게 이동합니다. 그러나 각도는 그렇지 않습니다. 보다 구체적으로 말하면, 각도 범위가 Fixture가 아니라 기본 이미지를 참조하는 것으로 보입니다.
ISPROD-4705 | 하나의 In-Sight 2800 카메라에서 저장된 BMP가 In-Sight 2800 카메라에서 열리지 않음
ISPROD-4320 | 브라우저 크기 조정이 활성화된 경우 SVG 및 그래픽이 있는 이미지가 잘못 잘립니다.
ISPROD-1355 | 작업 실행이 트리거 간격을 초과할 때 자동 트리거 모드의 촬상이 겹치지 않습니다. 대신 작업 실행이 완료될 때까지 다음 촬상이 지연됩니다. 즉, 장기 실행 작업의 경우 둘 중 더 긴 시간에 따라 자동 트리거 간격이 결정됩니다.
ISPROD-3869 | WriteImage가 FTP 서버에 하위 폴더를 만들지 않으며 하위 폴더가 존재하지 않는 경우 전송하지 않습니다. 이를 방지하려면 FTP를 통해 디렉토리에 쓰기를 시도하기 전에 디렉토리가 존재하는지 확인하십시오.
ISPROD-5069 | 검사가 완료되기 전에 SW8 기본 모드 명령이 응답합니다.
ISPROD-5485 | 듀얼 이더넷 비전 시스템의 두 인스턴스를 모두 선택하고 ISVS에서 연결 옵션을 클릭하여 모두 연결하려고 시도하면 센서가 재부팅됩니다. 센서 전원을 물리적으로 껐다 켜야 합니다.
ISPROD-6400 | 인터리브 처리된 쓰기를 유발하는 병렬 전송으로 인해 추가 옵션의 WriteData가 예상대로 수행되지 않습니다.
ISPROD-6900 | 카메라가 불량 상태가 됩니다. 카메라를 오프라인으로 전환한 후 즉시 부분 촬상 설정을 수정한 경우 카메라를 재부팅해야 합니다.
ISPROD-6938 | 클라우드 또는 물리적 동글이 없는 경우에도 에뮬레이터에 EL 도구가 표시됩니다. 동글 없이 이러한 도구 중 하나를 추가하려고 하면 오류 메시지가 표시됩니다.
해당 사항 없음 | InSightEmulator 동글을 제거하려고 하는데 제거 버튼이 회색으로 표시되면 다음 해결 방법 중 하나를 사용합니다. CodeMeter SDK를 설치하면 제거 버튼이 활성화됩니다. CodeMeter Runtime을 설치하면 제거 버튼이 비활성화됩니다. 다음 레지스트리 키가 있습니다. Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\WIBU-SYSTEMS\CodeMeterCC AllowCmActDelete 값을 1로 설정하면 버튼이 활성화됩니다. 이는 고객이 실수로 라이선스를 삭제하는 것을 방지하기 위한 WiBu의 기능입니다.
ISPROD-6536 | EL 도구를 에뮬레이션하고 사용하는 동안 네트워크가 끊어지거나 클라우드 동글을 제거하면 라이센스 오류가 나타나며 에뮬레이터가 충돌하게 됩니다.
ISPROD-6216 | PLC에서 카메라를 트리거하는 경우 트리거가 준비된 경우에도 TriggerReady 신호가 오작동하고 낮게 유지됩니다. 이 상태에서도 PLC는 카메라를 트리거할 수 있습니다.