# ShiftRegister

각 이벤트 후 셀 값을 버퍼링할 시프트 레지스터 배열(데이터 "스트림")을 실행합니다.

참고 : 재설정 후 처음 읽은 값으로 시프트 레지스터를 채웁니다.

## ShiftRegister 입력

매개 변수 | 설명
이벤트 | 값을 읽을 업데이트 이벤트를 지정합니다. 이 매개 변수는 다음 매개 변수 중 하나를 참조해야 합니다. A0 셀( 함수를 포함)(기본값)의 이미지 데이터 구조. Button 함수가 포함된 셀. 참고 : ShiftRegister는 지정된 이벤트에 따라 실행되는 다른 함수에 의해 해당 값이 변경된 후에 참조된 값의 상태를 버퍼링합니다.
값 | 소스 데이터를 포함하는 셀에 대한 참조 (-9999999 - 9999999, 기본값 = 0).(, 기본값 = 0).
단계 수 | 함수의 내부 시프트 레지스터(1 - 5000, 기본값 = 10)의 값 수를 지정합니다.
재설정 | 함수가 앞서 읽은 값을 삭제하도록 합니다. 재설정 후 읽은 첫 번째 값이 시프트 레지스터를 효과적으로 "채웁니다".
0 = 꺼짐(기본값) | 함수가 계속 데이터 스트림으로 값을 읽습니다.
1 = 켜짐 | 함수가 데이터 스트림에서 모든 값을 제거합니다.

## ShiftRegister 출력

반환 | 재설정 후부터 현재까지의 시간 동안 지정된 값의 통계치를 포함하는 Delay 데이터 구조.
결과 | 함수가 처음으로 셀에 삽입되면 스프레드시트에 결과표와 다음 시간 지정 데이터 저장 Vision Data Access functions가 만들어집니다.
레이블 | 함수 | 설명
마지막 | GetValue(지연, 인덱스) | 구조체에 포함된 마지막 값.
평균 | GetMean(지연) | 구조체에 있는 모든 값의 평균.
표준편차 | GetSDev(지연) | 구조체에 있는 모든 값의 표준편차.
최소 | GetMin(지연) | 구조체에 포함된 가장 작은 값.
최대 | GetMax(지연) | 구조체에 포함된 가장 큰 값.