# PROFINET PLC 구성

In-Sight는 In-Sight 비전 시스템의 입력과 출력을 Siemens PLC의 공정 메모리에 매핑하는 산업 통신 프로토콜인 PROFINET를 지원합니다. 시스템이 입력 및 출력을 설정하면 PROFINET IO 시스템의 업데이트 속도에 의해 정의된 간격으로 동기화됩니다. PROFINET IO는 삽입 위치(슬롯) 및 I/O 채널 그룹(하위 슬롯)으로 구성되는 장치 모델을 설명합니다. XML 기반 GSD(일반 스테이션 설명) 파일은 현장 장치의 기술적 특성을 설명합니다.

PROFINET IO는 다음 세 가지 장치 유형을 구별합니다.

- IO-컨트롤러: 자동화 프로그램이 실행되는 비전 시스템.
- IO-장치: 원격으로 할당된 현장 장치(IO-컨트롤러에 할당됨).
- IO-수퍼바이저: 시운전 및 진단 기능을 실행하는 프로그래밍 장치(PC).

PROFINET 프로토콜을 활성화하려면 다음을 수행합니다.

In-Sight Vision Suite를 실행합니다. 장치 창에서 구성할 비전 시스템(1)을 선택한 후 유틸리티 탭에서 산업용 이더넷 버튼(2)를 클릭합니다.

산업용 이더넷 구성 대화 상자가 표시됩니다.

참고 : 트래픽 제어 활성화는 이미지에 FTP(파일 전송 프로토콜)를 사용하고 WebHMI에 연결되어 있으며 In-Sight Easy Builder가 In-Sight 2800 비전 시스템에 연결된 경우, QoS 스위치가 없는 PROFINET이 사용량이 많은 네트워크에서 더 잘 실행되도록 하는 설정입니다. 트래픽 제어 활성화를 사용하면, WebHMI 와 In-Sight Easy Builder등의 사용자 인터페이스 업데이트 속도가 느려지지만 PROFINET의 연결은 끊어지지 않습니다.
팁 :

- 이미 비전 시스템에 연결되어 있고 In-Sight 어댑터가 열려 있다면, 응용 프로그램 창의 왼쪽 상단에 있는 (홈) 버튼을 클릭하여 In-Sight Vision Suite 인터페이스로 전환합니다. 이어서 위에 설명한 것처럼 구성하고자 하는 비전 시스템을 선택하고 네트워크 설정 대화 상자를 엽니다.
- 이미 연결되어 있는(즉, In-Sight 어댑터 창이 이미 열려 있는) 비전 시스템은 구성할 수 없습니다. 네트워크 설정 유틸리티를 포함하여 사용 가능한 유틸리티는 해당 장치에 연결되어 있지 않은 경우에만 활성화됩니다.

1. 드롭다운 목록에서 PROFINET을 선택합니다. 프로토콜별 설정이 표시됩니다. 로컬 네트워크 속성에 따라 연결을 설정하십시오. 자세한 내용은 In-Sight Vision Suite 도움말의 산업용 이더넷 – PROFINET 구성 항목을 참조하십시오.

   팁 : 다른 프로토콜(예: EtherNet/IP)에서 이 설정을 PROFINET으로 변경하는 경우 대화 상자에 비전 시스템을 다시 시작하라는 메시지가 표시될 수 있습니다.

2. In-Sight Vision Suite와 동일한 PC에 선호 PLC 구성 소프트웨어(예: SIMATIC 관리자 또는 TIA 포털)를 설치합니다.

3. 구성 소프트웨어를 사용하여 PLC를 구성할 수 있습니다.
   1. SIMATIC 관리자 구성 소프트웨어를 사용하는 경우:
      1. SIMATIC 300 또는 SIMATIC 400 노드를 선택하고 개체 목록에서 하드웨어 노드를 두 번 클릭합니다. HW 구성 도구가 열립니다.
      2. CPU의 PROFINET IO 인터페이스에 서브넷 주소가 할당되었는지 확인합니다. 이를 확인하려면 CPU의 PROFINET IO 모듈을 두 번 클릭합니다. PROFINET IO 모듈의 네트워크 상태가 아니오인 경우 속성 버튼을 클릭하고 새 서브넷을 추가합니다.
      3. CPU의 PROFINET IO 인터페이스에 서브넷이 할당되면 PLC 구성에서 PROFINET IO 모듈을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 PROFINET IO 시스템 삽입을 선택하여 하드웨어 구성 다이어그램에 PROFINET IO 시스템을 추가합니다.
   2. TIA 포털 구성 소프트웨어를 사용하는 경우:
      1. 새 프로젝트를 생성합니다.
      2. 새 장치 추가를 클릭하여 프로젝트에 PLC를 추가한 다음 올바른 PLC 유형을 선택합니다.
      3. 장치 & 네트워크를 두 번 클릭하고 상단의 네트워크 보기를 선택한 다음 PLC CPU 기호를 클릭합니다. 하단의 일반을 선택하고 PROFINET 인터페이스를 클릭합니다. 상황에 따라 CPU의 IP 주소, 서브넷 마스크, 게이트웨이 등을 설정합니다.

4. PROFINET 네트워크에 추가하려는 최초의 Cognex 비전 시스템인 경우 Cognex에서 제공한 GSD 파일을 설치합니다.

   1. SIMATIC 관리자 구성 소프트웨어를 사용하는 경우:
      1. 하드웨어 구성 도구의 메뉴에서 옵션 > GSD 파일 설치를 선택합니다.

      2. 찾아보기 버튼을 클릭하고 다음 폴더를 선택합니다.

      3. 모두 선택 버튼을 클릭한 다음 설치 버튼을 클릭하여 하드웨어 설명을 설치합니다.
   2. TIA 포털 구성 소프트웨어를 사용하는 경우:
      1. 옵션 > 일반 스테이션 설명 파일(GSD) 설치를 클릭합니다.

      2. 찾아보기 버튼을 누르고 다음 폴더를 선택합니다.

      3. GSDML 파일 앞에 있는 상자를 체크한 다음 설치를 클릭합니다.
5. 하드웨어 카탈로그의 해당 노드를 찾아 비전 시스템을 PROFINET 네트워크에 추가합니다.
   1. SIMATIC 관리자 구성 소프트웨어를 사용하는 경우:

      1. 카탈로그에서 다음 노드를 검색합니다.

             Other field devices > PROFINET IO > Controllers > Cognex Corp. > Cognex Vision Controllers > <In-Sight Vision System>.

      2. 원하는 비전 시스템 인스턴스를 HW 구성의 PROFINET-IO-System으로 끌어 놓습니다.

      3. PROFINET-IO-System을 오른쪽 버튼으로 클릭하고 개체 속성을 선택합니다. IO 장치/컨트롤러에서 이름 사용 설정에 체크되어 있다면 이를 취소한 후 확인을 클릭합니다.

      4. HW 구성에서 비전 시스템을 오른쪽 클릭한 후 개체 속성을 선택합니다. In-Sight Vision Suite의 스테이션 이름에 구성된 것과 동일한 이름을 장치 이름에 입력합니다.

   2. TIA 포털 구성 소프트웨어를 사용하는 경우:

      1. TIA 포털의 왼쪽 창에 있는 장치 & 네트워크를 두 번 클릭하고 화면 상단의 네트워크 보기 탭을 선택합니다. GSD 파일을 이미 가져온 경우 In-Sight 비전 시스템은 이미 다음 위치의 창 오른쪽에 있는 카탈로그에 보일 것입니다.

             Other field devices > PROFINET IO > Controllers > Cognex Corp. > Cognex Vision Controllers > <In-Sight Vision System>.

      2. 네트워크 보기의 PLC 옆에 In-Sight 비전 시스템을 끌어 놓습니다.

      3. 왼쪽 마우스 버튼을 누른 채로 PLC의 작은 녹색 상자와 In-Sight 기호를 연결하여 PLC와 비전 시스템 간의 연결을 확립합니다.

      4. In-Sight 기호를 클릭한 후 하단의 일반을 선택하고 PROFINET 인터페이스[X1]를 클릭합니다. IP 주소가 장치에서 직접 설정됨 옵션에 체크하고 PROFINET 장치 이름 자동 생성 앞에 있는 확인란을 체크하지 않습니다. In-Sight Vision Suite의 스테이션 이름에 구성된 것과 동일한 이름을 PROFINET 장치 이름에 입력합니다.

6. 하드웨어 구성에 비전 시스템을 추가하고 나면 이를 PC에 다운로드합니다.
   1. SIMATIC 관리자 구성 소프트웨어를 사용하는 경우:

      1. HW 구성 창에서 스테이션 메뉴를 클릭한 다음 저장 및 컴파일을 선택합니다.

      2. PLC 메뉴를 클릭하고 다운로드를 선택하여 다운로드 절차를 시작합니다.

   2. TIA 포털 소프트웨어를 사용하는 경우:

      1. 프로젝트를 저장하고 PLC CPU 기호를 클릭한 다음 온라인 기호를 클릭합니다. 장치로 다운로드를 선택해 다운로드 절차를 시작합니다.

      2. 다운로드가 처음으로 수행되면 장치로 확장 다운로드 창이 열립니다. 여기에서 PG/PC 인터페이스를 선택합니다. 이어서 검색 시작 버튼을 클릭해 사용 가능한 장치를 표시합니다. 목록에서 PLC를 선택하고 로드 버튼을 클릭합니다.

      3. TIA 포털이 구성을 컴파일하기 시작합니다. 이 일이 완료되면 로드를 클릭한 후 팝업 창에서 완료 버튼을 클릭합니다.

      4. 다운로드가 완료되면 창 상단의 온라인 이동 아이콘을 클릭합니다. PLC와 비전 시스템 간의 PROFINET 연결이 잘 작동하면 장치의 왼쪽 상단 가장자리에 녹색 기호가 표시되어야 합니다.

      5. 연결이 적절하게 설정되지 않은 경우 In-Sight 기호를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 상황에 맞는 메뉴에서 장치 이름 할당을 선택합니다.

      6. 목록에서 비전 시스템을 선택하고 이름 할당을 클릭합니다.