# 비전 개체 속성

이 섹션에서는 EtherNet/IP 비전 개체에 있는 다양한 속성에 대해 설명합니다.

참고 : 클래스 코드: 78 16진수 - 이 개체는 In-Sight 비전 시스템에서 사용 가능한 모든 작업을 모델링합니다.

## 인스턴스 속성

속성 ID | 액세스 규칙 | 이름 | 데이터 유형 | 속성 설명
--- | --- | --- | --- | ---
6 | Get | Online | 부울 | 0 = 오프라인 1 = 온라인
7 | Get | OfflineReason | 바이트 | 0 = 온라인 1 = 프로그래밍 2 = 이산 오프라인 3 = 통신 오프라인 4 - 255 = 예약됨
8 | 설정 | SetOffline | 부울 | 1 = 강제로 In-Sight 비전 시스템을 오프라인으로 함.
9 | 설정 | AcqTriggerEnable | 부울 | 0 = 촬상 트리거가 비활성화되었습니다. 트리거 확인이 0으로 재설정되었습니다. 1= 촬상 트리거가 활성화되었습니다.
10 | 설정 | AcqTrigger | 부울 | AcqTriggerEnable이 1로 설정되면In-Sight 비전 시스템은 AcqTrigger가 0에서 1로 변경될 때 이미지를 촬상합니다.
11 | Get | AcqStatusRegister | 바이트 | 비트 0: Trigger Ready 비트 1: Trigger Ack 비트 2: Exposure Complete 비트 3: Missed Acquisition 비트 4 - 7: Reserved
12 | Set | UserData | 바이트의 배열 | 검사에 대한 입력으로 사용할 수 있는 사용자 정의 데이터. 참고 : 사용자 데이터 홀딩 버퍼 바이패스가 활성화된 In-Sight 비전 시스템에서 UserData 속성에 기록된 데이터가 기록될 때 그 데이터가 표시됩니다. 그렇지 않으면 사용자 데이터 설정 서비스가 실행될 때까지 데이터가 표시되지 않습니다. 사용자 데이터 유지 버퍼 우회는 그래픽 사용자 인터페이스를 통해서만 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.
13 | Set | BufferResultsEnable | 부울 | 1 = ResultsAck 속성이 1로 설정될 때까지 검사 결과 버퍼링이 활성화됩니다. 0 = 검사 결과의 버퍼링이 비활성화됩니다.
14 | Get | InspectionStatusRegister | 바이트 | 비트 0: System Busy 비트 1: Inspection Completed 비트 2: Results Buffer Overrun 비트 3: Results Valid 비트 4: Job Loading 비트 5: Job Load Completed 비트 6: Job Load Failed 비트 7: Job Pass
15 | Set | InspectionResultsAck | 부울 | 클라이언트가 검사 결과를 수신했음을 확인합니다.
16 | Get | InspectionResults |  | 마지막 검사 결과의 Struct.
InspectionID | 단위 | 검사 카운터.
InspectionResultCode | 단위 | WriteResultsBuffer 함수에 설정된 검사 결과 코드.
InspectionResults | 바이트의 배열 | 마지막 검사를 마치고 돌아옵니다.
18 | Set | SoftTrigger | 바이트 | 비트 0: Soft Trigger 0 비트 1: Soft Trigger 1 비트 3: Soft Trigger 3 비트 4: Soft Trigger 4 비트 5: Soft Trigger 5 비트 6: Soft Trigger 6 비트 7: Soft Trigger 7
19 | Set | JobID | 정수 | 현재 로드된 작업의 ID 번호. 현재 작업에 ID가 없는 경우에는 -1. 이 값(범위: 0-999)을 설정하면 연결된 해당 ID를 가진 작업이 로드됩니다.
20 | Set | JobName | 문자열 | 현재 로드된 작업의 파일 이름. 파일 이름을 알 수 없는 경우에는 빈 문자열. 이 값을 기존 파일 이름으로 설정하면 연결된 파일 이름에 연결된 작업이 로드됩니다.
21 | Set | ClearExposureComplete | 부울 | Exposure Complete 비트를 지웁니다. 비트의 상승 에지는 Exposure Complete 비트를 지웁니다. Clear Exposure Complete 비트가 설정되는 동안 다른 Exposure Complete료 신호가 전송되면 Clear Exposure Complete 비트가 지워진 후 Exposure Complete 비트가 설정됩니다.
22 | Set | SoftEventAck 0-7 | 바이트 | 비트 0: Soft Trigger Ack 0 비트 1: Soft Trigger Ack 1 비트 3: Soft Trigger Ack 3 비트 4: Soft Trigger Ack 4 비트 5: Soft Trigger Ack 5 비트 6: Soft Trigger Ack 6 비트 7: Soft Trigger Ack 7