# 상태 블록 비트

상태 비트 블록은 비전 시스템의 현재 상태를 나타냅니다. 프로토콜이 시작될 때와 새 상태를 사용할 수 있을 때마다 SLMP 스캐너가 상태 비트 블록을 1회 업데이트합니다. 상태 비트 블록은 112비트이며, 일부는 예약되어 있습니다.

상태 블록 비트의 사용 및 예약 현황이 다음 표에 정리되어 있습니다.

참고 : 신호에 대한 자세한 설명은 산업용 통신 신호 항목을 참조하십시오.

바이트 | 비트 7 | 비트 6 | 비트 5 | 비트 4 | 비트 3 | 비트 2 | 비트 1 | 비트 0
0 | Online |  |  | Acq Error | Reserved | Trigger Ack | Trigger Ready
1 | Error | Command Failed | Command Completed | Command Executing | Results Valid | Results Buffer Overrun | Inspection Completed |
2 | Reserved |  | Exposure Complete |  | String Command Ack | Set User Data Ack
3 | External Event Ack 7 | External Event Ack 6 | External Event Ack 5 | External Event Ack 4 | External Event Ack 3 | External Event Ack 2 | External Event Ack 1 | External Event Ack 0