# VerifyIDCode

최초에 ReadIDMax로 읽은 기호에서 코드 가독성 및 마크 품질과 관련된 지표를 추출하는 데 사용됩니다.

참고 : 참조된 ReadIDMax 함수에서는 확인 매개 변수가 활성화되어 있어야 합니다.

## VerifyIDCode 입력

매개 변수 | 설명
IDCode | 이 인수는 ReadIDMax 함수에서 반환되는 유효한 IDMax 데이터 구조를 포함하는 스프레드시트 셀을 참조해야 합니다.
지표 | ISO 검증 지표를 사용할지 여부를 지정합니다. 참고 : QR 코드를 확인할 때는 ISO 16022:2000 Enhanced 및 ISO 16022:2000 Traditional 방식이 지원됩니다.
0 = 없음 | ID 검증 시 ISO/AIM 검증 지표를 사용하지 않습니다.
1 = ISO 16022:2000 Enhanced 국제 기호 체계 규격 - Data Matrix | Enhanced ISO 16022:2000 품질 지표는 보다 강력하고 안정적인 ID 검증 결과를 제공하기 위해 고도화한 다양한 방법을 활용하여 계산됩니다. ISO에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하십시오.
2 = ISO 16022:2000 Traditional | Traditional ISO 16022:2000 품질 지표는 ID 검증에 대한 ISO 16022:2000 표준에 설명된 방법에 따라 엄격하게 계산됩니다.
3 = ISO 15415:2004(기본값) 바코드 인쇄 품질 테스트 규격 - 2D 기호. | ISO 15415 품질 지표는 ID 검증을 위한 ISO 15415:2004 표준에 정의된 요구 사항에 따라 엄격하게 계산됩니다.
4 = AIM DPM - 공정 제어 | AIM DPM - 공정 제어 품질 지표는 AIM에서 정의한 요구 사항에 따라 계산됩니다.
5 = AIM DPM - 계약 준수 | AIM DPM - 계약 준수 품질 지표는 AIM에서 정의한 요구 사항에 따라 계산됩니다.
6 = 우편 번호 확인 | 우편 번호 품질 지표는 MERLIN 규격(소프트웨어 릴리스 버전 2.02 날짜: 2002년 6월 20일)에 정의된 요구 사항에 따라 계산됩니다.
IAQG 9132 지표 | IAQG AS9132, 개정 A(부품 표시에 대한 Data Matrix (2D) 코딩 품질 요구사항) 검증 지표(점 타원형 포함)를 사용하여 Data Matrix 기호를 확인할지 여부를 지정합니다. IAQG에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하십시오. 참고 : IAQG 9132 지표는 QR 코드 확인에 지원되지 않습니다.
켜짐(기본값) | ID 검증 시 IAQG 9132 검증 지표를 사용합니다.
꺼짐 | ID 검증 시 IAQG 9132 검증 지표를 사용하지 않습니다.
Cognex 지표 | Cognex 보충 검증 지표를 사용할지 여부를 지정합니다.
켜짐(기본값) | ID 검증 시 Cognex 검증 지표를 사용합니다.
꺼짐 | ID 검증 시 Cognex 지표를 사용하지 않습니다.
최소 셀 크기 | 예상되는 최소 셀 크기를 지정합니다(0 - 255, 기본값 = 0). 0의 값은 현재 기호의 셀 크기에 사용됩니다. 참고 : 이 매개 변수를 활성화하려면 ISO 15415:2004를 ISO 지표로 선택해야 합니다. 참고 : 모듈이라고도 하는 셀은 하나의 정사각형으로 검은색 또는 흰색일 수 있습니다. 예를 들어, 10 x 10 기호은 100개의 흑백 셀로 구성됩니다. 하나의 셀은 1비트의 데이터와 같습니다.
조리개 백분율 | 최소 셀 값에서 합성 조리개 크기를 계산하는 백분율을 지정합니다(0 - 100, 기본값 = 80). 이 값은 검증 지표 평가에 사용됩니다. 이 매개 변수를 활성화하려면 ISO 15415를 ISO 지표로 선택해야 합니다.
타임아웃 | 함수가 실행을 중지하고 #ERR을 반환하기 전에 ID 기호를 확인하려고 시도하는 시간을 밀리초 단위로 지정합니다(0 - 30000).
표시 | Data Matrix 및 QR 코드 기호를 확인할 때 이미지에서 VerifyIDCode 그래픽 오버레이를 표시하는 모드를 지정합니다.
0 = 모두 숨기기(기본값) | VerifyIDCode 함수를 포함하는 셀이 스프레드시트에 강조 표시된 경우가 아니면 모든 그래픽이 표시되지 않습니다.
1 = 결과 그래픽만 | 결과 그래픽(데이터 매트릭스 및 QR 코드가 있는 사각형)이 항상 표시됩니다.
2 = 모두 표시: 입력, 결과, 오류 모듈 | 입력 영역 그래픽, 결과 그래픽(Data Matrix 및 QR 코드의 경우 상자), 오류 모듈 진단 그래픽(Data Matrix의 경우에만 해당)이 항상 표시됩니다. ISO 15415, AIM DPM - 공정 제어 또는 AIM DPM - 계약 준수, AIM-DPM의 두 버전을 모두 선택하면 오류가 그래픽으로 표시됩니다. 이를 나타내는 그래픽은 발견된 오류 유형에 따라 달라집니다. 색상이 지정된 사각형은 변조 등급을 나타냅니다. 사각형의 색상은 등급에 따라 달라집니다. 정사각형 없음 = 4 파란색 사각형 = 2 또는 3 노란색 사각형 = 1 빨간색 사각형 = 0 빨간색은 비트 오류(검은색 비트가 예상되는 곳에 있는 흰색 비트 및 그 반대의 경우)를 나타냅니다.

## VerifyIDCode 출력

반환 | 기호의 검증 지표를 포함하는 IDVerify 데이터 구조. 입력 매개 변수 중 하나라도 유효하지 않은 경우 #ERR.
결과 | 함수가 처음으로 작성되면 IDVerify Vision Data Access functions를 사용하여 선택한 검증 지표에 따르는 결과표가 스프레드시트에 삽입됩니다. 기호를 확인할 수 없으면 #ERR이 삽입됩니다.