# OPC UA 서버 활성화

OPC UA를 사용하는 경우 먼저 In-Sight OPC UA 서버를 비전 시스템에서 활성화한 다음 OPC UA 클라이언트에서 여기에 연결해야 합니다.

1. In-Sight Suite를 시작합니다.

2. 비전 시스템을 선택하고 홈 화면에서 산업용 이더넷을 클릭합니다. 산업용 이더넷 구성 대화 상자가 표시됩니다.

3. 산업용 이더넷 구성 대화 상자에서 OPC UA 서버 사용 확인란에 체크합니다..

4. 확인을 클릭합니다.

5. 메시지가 표시되면 '예'를 클릭하여 비전 시스템을 재부팅합니다. 재부팅되고 나면 OPC UA 서버가 초기화되고 검색 엔드포인트는 OPC UA 클라이언트 요청을 수신 대기합니다.

6. OPC UA 클라이언트를 시작합니다.

7. OPC UA 클라이언트에서 OPC UA 서버에 연결하려면 엔드포인트 URL을 입력해야 합니다. 엔드포인트 URL은 opc.tcp://<IP Address>:4840 형식이어야 하며, 여기에서 <IP 주소>는 비전 시스템의 IP 주소입니다. 예: opc.tcp://192.168.0.8:4840.

참고 : 동시에 2개까지 클라이언트 연결을 설정할 수 있습니다.