# EtherNet/IP 입력 어셈블리 - 인스턴스 13

참고 : 신호에 대한 자세한 설명은 산업용 통신 신호를 참조하십시오.

인스턴스 | 바이트 | 비트 7 | 비트 6 | 비트 5 | 비트 4 | 비트 3 | 비트 2 | 비트 1 | 비트 0
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
13 | 0 | Online | OfflineReason | Acq Error | Reserved | Trigger Ack | Trigger Ready
1 | Error | Command Failed | Command Completed | Command Executing | Results Valid | Results Buffer Overrun | Inspection Completed | Reserved
2 | Reserved | TestRun Ready | JobPass | Exposure Complete | Reserved | Set User Data Acknowledge
3 | External Event Acknowledge 7 | External Event Acknowledge 6 | External Event Acknowledge 5 | External Event Acknowledge 4 | External Event Acknowledge 3 | External Event Acknowledge 2 | External Event Acknowledge 1 | External Event Acknowledge 0
4. .. 5 | Error ID(16비트 정수)
6 .. 7 | Command Result Code(16비트 정수)
8 .. 9 | Current Job ID(16비트 정수)
10 .. 11 | Acquisition ID(16비트 정수)
12 .. 13 | Acquisition ID(16비트 정수)
14 .. 15 | Inspection Result Code(16비트 정수)
16 .. 499 | Inspection Results 0 - 483