# 촬상 패널

촬상 패널에서는 다음 촬상에 대한 다양한 설정을 조정할 수 있습니다. 촬상 패널을 열려면 오른쪽 하단 모서리의 촬상을 클릭합니다.

촬상 작업 모음 요소:

아이콘 | 이름 | 작업
--- | --- | ---
| 취소 | 마지막 작업을 취소합니다.
| 다시 실행 | 마지막 작업을 다시 실행합니다.
| 설정 재설정 | 장치에 처음 연결했을 때 사용 중이던 속성 값으로 설정을 재설정합니다.
| 촬상 재설정 | 촬상 설정을 기본 설정으로 재설정합니다.
| 효과 없는 설정 표시/숨기기 | 현재 영향이 없는 설정을 보이게 하거나 보이지 않게 합니다.

촬상 설정

섹션 | 설정 | 설명 | 값
--- | --- | --- | ---
트리거 | 트리거 유형 | 이미지 촬상을 시작하는 트리거 신호 유형을 정의합니다. | 단일: 외부 트리거 이벤트가 촬상 및 검사 시작의 신호입니다.
자체: 촬상 및 검사는 주기적으로 이뤄집니다. 참고 : 이미지를 검사 시트로 전송할지 여부는 촬상 시트가 결정합니다.
트리거 간격(ms) (자체 트리거 유형 모드에서만 표시됨) | 자체 트리거 유형을 선택한 경우 촬상 간의 시간을 밀리초 단위로 정의합니다. | [0, 10000]
디바운스(ms) (단일 트리거 유형 모드에서만 표시됨) | 촬상을 트리거하기 위해 카메라 트리거가 지속되어야 하는 시간을 밀리초 단위로 정의합니다. | [0, 10]
지연(ms) (단일 트리거 유형 모드에서만 표시됨) | 비전 시스템이 이미지를 촬상할 트리거를 수신하는 시점과 비전 시스템이 이미지 촬상을 시작하는 시점 사이의 지연을 정의합니다. | [0, 10,000]
일반 | 노출(ms) | 노출 시간을 정의합니다. 비전 시스템이 이미지 촬상 트리거 신호를 받으면 지정된 시간 동안 조명이 이미지 센서 어레이에 통합됩니다. 참고 : 최대 노출 값은 연결된 조명의 성능에 따라 달라집니다. | [0, 6.5]
최대 노출 재정의 | 노출 시간을 권장 최대 설정보다 큰 값으로 설정할 수 있도록 허용합니다. 참고 : 이 옵션을 활성화하면 노출 시간이 조명 액세서리의 능력을 초과하는 경우 전체 노출 중에 조명 액세서리가 켜진 상태로 유지되지 않습니다. | [활성화, 비활성화]
오프셋 | 이미지를 가산적으로 밝게 합니다. 어두운 영역은 향상되지만 밝은 점의 세부 정보가 손실됩니다. 게인과 결합할 때 가장 유용합니다. | [0, 255]
게인 | 이미지를 배율로 밝게 합니다. 어두운 영역은 향상되지만 밝은 점의 세부 정보가 손실되고 이미지 노이즈가 증가합니다. 오프셋과 결합할 때 가장 유용합니다. | [1x, 2x, 3x, 4x, 6x, 8x]
방향 | In-Sight가 촬상된 이미지를 처리하는 방향을 정의합니다. | [일반, 수평 대칭, 수직 반전, 180도 회전]
영상 버퍼 | 촬상에 할당된 이미지 버퍼 수를 정의합니다. 이미지 버퍼 설정 시 고려 사항 사용 가능한 첫 번째 버퍼는 이미지 촬상에 사용됩니다. 촬상이 완료되면 다음 촬상에 사용할 수 있도록 다른 버퍼가 잠깁니다. 버퍼링된 이미지는 실행을 위해 작업으로 전송됩니다. 버퍼는 작업이 실행될 때까지 잠긴 상태로 유지됩니다. 일부 함수(예: WriteImage)는 작업 실행 후 버퍼를 잠근 상태로 유지할 수 있지만 버퍼가 잠긴 경우에도 작업은 버퍼링된 다른 이미지를 수신할 수 있습니다. 작업이 실행 중이거나 이미지가 표시를 위해 대기열에 있는 경우(In-Sight Spreadsheet또는 HMI로부터) 버퍼링된 이미지는 대기열에 들어갑니다. | [6, 25]
영상 크기 | 시작 행 | 이미지 센서에서 비전 시스템의 메모리로 전송할 첫 번째 행을 정의합니다. | [0, 1079]
행 수 | 비전 시스템의 메모리로 전송할 이미지 센서 행 수를 정의합니다. | [1, 1080]
조명 | 모드 | 조명 장치를 정의합니다. | [비활성화, 통합 조명, 외부 조명]
강도 | 조명 장치의 강도를 지정합니다. | [0, 100]
상시 켜놓음 | 활성화되면 조명 장치가 계속 켜져 있습니다. | [비활성화, 활성화]
스트로브 시작(외부 조명 모드에서만 표시됨) | 스트로브가 발광되는 시기를 정의합니다. | [카메라 트리거, 촬상 시작]
스트로브 극성 (외부 조명 모드에서만 표시됨) | 연결된 스트로브를 발광하게 할 신호를 정의합니다. | [낮음, 높음]
뱅크 활성화(통합 조명 모드에서만 표시됨) | 그래픽의 각 뱅크 내의 확인란을 체크하거나 체크하지 않음으르써 각 뱅크를 활성화/비활성화합니다. 참고 : 뱅크 그래픽은 비전 시스템에 부착된 조명 하드웨어에 따라 다를 수 있습니다. |
조명 색상(통합 조명 모드에서만 표시됨) | 조명의 색상을 정의합니다. | [흰색, 적색, 녹색, 청색]
초점 참고 : 초점 옵션은 비전 시스템에 액체 렌즈가 부착된 경우에만 표시됩니다. | 초점 거리(mm) | 밀리미터 단위의 초점 거리. | [65, 4043]
포커스 영역 | 렌즈 초점 영역의 크기와 위치를 정의합니다. 편집 버튼을 눌러 설정합니다. |
자동 초점 | 현재 설정에 따라 초점 위치를 자동으로 설정하는 단일 버튼. |
하이 다이내믹 레인지 | HDR 모드 | 하이 다이내믹 레인지(HDR) 처리를 활성화하거나 비활성화합니다. | [없음, HDR, HDR+] 참고 : HDR+는 IS3800 모델에서만 사용할 수 있습니다. 컬러 장치에서는 HDR을 사용할 수 없습니다.