# ReadIDMax

ReadIDMax 함수는 관심 영역 내에서 1D 또는 2D 기호을 찾고 디코딩하는 데 사용됩니다. 이 함수는 다양한 기호 체계와 다수의 결과에 대해 구성할 수 있으며 고도의 회전 및 원근 왜곡을 처리할 수 있습니다. 선택적으로 데이터 매트릭스 및 QR 코드 모델을 트레이닝하고 품질 메트릭을 확인하는 데도 사용할 수 있습니다.

### 1D/Stacked 기호 체계

ReadIDMax 함수는 동일한 이미지에서 다음 유형을 포함하여 다수의 1D/Stacked 기호 체계 디코딩을 지원합니다.

- 코드 128
- 코드 39
- Interleaved 2 of 5
- UPC/EAN
- 코드 93
- Codabar
- PDF 417

참고 : 1D/Stacked 기호는 트레이닝이 필요하지 않습니다.

#### 1D 파인더 패턴 점:

바코드의 경우 파인더 패턴 점이 기호의 모서리 셀 4개 각각의 중앙에 배치됩니다. 점 0은 왼쪽 상단 모서리에 있는 셀이고, 점 1은 왼쪽 하단 모서리이며, 점 2는 오른쪽 하단 모서리이고, 점 3은 오른쪽 상단 모서리입니다.

### 2D 기호

ReadIDMax 함수는 2D 데이터 매트릭스 및 QR 코드 기호를 찾고 디코딩할 수 있습니다. 이 함수는 다수의 2D 기호을 찾을 수 있지만 1D 기호과 달리 모든 기호는 동일한 기호 체계 유형이어야 합니다. 예를 들어 이미지에 데이터 매트릭스와 QR 코드 기호가 혼합되어 있고 함수의 기호 체계 그룹 매개 변수가 데이터 매트릭스로 설정된 경우라면 이 함수는 QR 코드 기호를 무시하고 데이터 매트릭스 기호만 반환합니다.

기호에 포함된 데이터의 정확성을 확인하기 위해 기호 눈금 크기, 2D 기호 체계 유형, 기호가 사용하는 ECC(오류 검사 및 수정) 방법을 설정함으로써 동일한 유형의 2D 기호을 디코딩하도록 함수를 트레이닝할 수 있습니다.

참고 : 응용 분야에서 사용되는 2D 기호가 모두 동일한 특성을 공유할 때는 함수를 트레이닝할 것을 권장합니다. 하지만 2D 기호가 다를 수 있는 경우(예: 눈금 크기 또는 극성 등)에는 트레이닝하지 말고 2D 기호을 디코딩할 때 가능한 모든 설정을 고려하도록 하십시오.

ReadIDMax 함수를 트레이닝하면 성능이 향상될 수 있으며, 특히 디코딩할 모든 기호가 동일한 품질을 공유한다면 성능이 향상됩니다. 반면에 함수를 트레이닝하지 않으면 재구성하지 않고도 훨씬 다양한 기호를 디코딩할 수 있습니다.

#### 2D 파인더 패턴 점:

2D 데이터 매트릭스 기호: 데이터 매트릭스 기호의 경우 파인더 패턴 점은 4개의 모서리 셀 각각의 중앙에 배치됩니다. 셀은 모듈이라고도 하는데 하나의 사각형이며 검은색 또는 흰색이 될 수 있습니다. 예를 들어, 10 x 10 기호은 100개의 흑백 셀로 구성됩니다. 하나의 셀은 해당 기호의 데이터 1비트에 해당합니다. 두 개의 실선의 교차점은 'L 경계'를 형성합니다. 트레이닝 중에는 L의 꼭지가 왼쪽 아래 모서리를 향해야 합니다. 점 0은 기호의 왼쪽 상단 모서리에 있는 셀이고, 점 1은 왼쪽 하단 모서리(실선이 교차하는 곳)이며, 점 2는 오른쪽 하단 모서리이고, 점 3은 오른쪽 상단 모서리입니다.

2D QR 기호: QR 기호의 경우 파인더 패턴 점이 기호의 모서리 셀 4개 각각의 중심에 배치됩니다. 기호 상의 세 가지 위치 감지 패턴이 'L'자를 형성합니다.

트레이닝 중에는 L의 꼭지가 왼쪽 위 모서리를 향해야 합니다. 점 0은 기호의 오른쪽 상단 모서리에 있는 셀이고, 점 1은 왼쪽 상단 모서리(중앙 위치 감지 패턴이 'L'의 꼭지를 이루는 곳)이며, 점 2는 왼쪽 하단 모서리이고, 점 3은 오른쪽 하단 모서리입니다.

### 1D/2D 이미지 요구 사항

ReadIDMax 함수는 1D 기호를 스캔하기 전에 최소한의 구성이 필요하지만 입력 이미지는 다음 지침을 따라야 합니다.

- 모든 기호의 길이는 50픽셀을 초과해야 하며 모듈의 최대 너비는 10픽셀을 초과할 수 없습니다.

참고 : 모듈은 기호의 가장 좁은 요소(공백 또는 바)입니다.

- 모듈의 폭은 다르지만 높이가 균일한 선형 기호의 경우, 모듈은 폭 1.6픽셀, 높이 50픽셀 이상이어야 합니다.
- 인쇄 규격에 지정된 기호 체계의 최소 크기 이상에 해당하는 Quiet zone(기호의 양 끝에 있는, 아무 표시도 없는 영역)이 있어야 합니다.
- 모듈과 배경 사이의 대비는 회색조로 32 이상이어야 합니다.
- 픽셀 종횡비는 1.35:1 이하여야 합니다.

2D 기호는 이미지에 대한 요구 사항이 적습니다. 일반적으로 기호 내부의 네 면에는 모듈 1개의 폭과 동일한 Quiet zone(또는 여백)이 기호를 에워싸고 있어야 합니다.

### IDMax 및 IDQuick

ReadIDMax 함수는 디코딩 알고리즘에 두 가지 처리 모드를 제공합니다.

- 잘 구성되고 고대비로 나타나는 기호를 고속으로 디코딩하려면 IDQuick을 선택합니다.
- 고급 이미지 처리를 원하면 IDMax를 선택하고 까다로운 이미지의 경우 이미지 분석 기법을 선택하십시오.

기본적으로 이 함수는 IDMax 모드를 사용하지만 해당 응용 분야에서 함수의 성과에 어떤 영향이 있는지 확인하기 위해 IDQuick을 실험해 보십시오.

#### 결과

발견되고 디코딩된 기호만 결과를 생성합니다. ReadIDMax 함수는 이미지의 각 기호에 대해 Vision Data Access functions를 통해 다음 결과를 생성합니다.

- 디코딩된 문자열
- 발견된 기호의 각도 방향(단위: 도).
- 기호 중심의 위치(Y/X).
- 기호의 특정 기호 체계.
- 산업 표준에 따라 기호 체계를 고유하게 식별하기 위한 ISO/IEC의 코드 및 수정자.

참고 : 디코딩된 문자열보다 많은 결과를 생성하려면 확인 확인란을 활성화해야 합니다. 디코딩된 기호에 대한 추가 검증 지표를 처리하려면 ValidateIDData 함수를 사용합니다.

## ReadIDMax 입력

참고 : ReadIDMax 함수의 속성 시트를 구성할 때 매개 변수 값 업데이트의 영향을 보려면 확인 버튼을 눌러 변경 내용을 수락하고 속성 시트를 닫습니다. 속성 시트가 열려 있는 동안에는 ReadIDMax 함수가 업데이트된 결과 표시를 지원하지 않습니다.

매개 변수 | 설명
이미지 | 이 매개 변수는 이미지 데이터 구조를 포함하는 스프레드시트 셀의 셀 참조를 사용해야 합니다. 기본적으로 이 매개 변수는 함수에 의해 반환되는 Image 데이터 구조를 포함하는 셀인 A0을 참조합니다. 이 매개 변수는 비전 도구 이미지 함수에서 반환하는 결과 등의 다른 Image 데이터 구조를 참조할 수도 있습니다.
Fixture | Fixture 입력 또는 비전 도구 함수의 결과 이미지 좌표계를 기준으로 관심 영역(ROI)을 정의합니다. ROI를 Fixture 기준으로 설정하면 Fixture가 회전하거나 변환된 경우에도 ROI가 Fixture 기준으로 회전하거나 변환됩니다. 기본 설정은 이미지의 왼쪽 상단 모서리인 (0, 0, 0)입니다.
X | Fixture 좌표에서 원점으로부터의 x 오프셋.
Y | Fixture 좌표에서 원점으로부터의 y 오프셋.
세타 | 이미지 좌표계 내에서 이미지 X축으로부터의 회전(+/-360도 시계 방향).
영역 | 관심 영역(ROI)이라고도 하며, 이미지 중 분석 대상이 되는 영역을 지정합니다. 영역 매개 변수를 두 번 클릭하면 변환하고 회전할 수 있는 대화형 그래픽 모드를 만듭니다. 이 매개 변수를 선택하고 속성 시트의 작업 편집 도구 모음에서 영역 최대화 버튼을 누르면 영역이 자동으로 확대되어 전체 이미지가 포함됩니다.
X | Fixture 좌표에서 원점으로부터의 x 오프셋.
Y | Fixture 좌표에서 원점으로부터의 y 오프셋.
높이 | 영역의 x 축 방향 크기. 참고 : 1D/Stacked 기호를 읽을 때 ReadIDMax 함수가 지원하는 최대 영역 크기는 높이 2048픽셀, 폭 2048픽셀입니다. 높이 또는 폭 매개 변수가 2048픽셀보다 큰 값으로 설정되면 #ERR이 반환됩니다.
폭 | 영역의 y 축을 방향 크기. 참고 : 1D/Stacked 기호를 읽을 때 ReadIDMax 함수가 지원하는 최대 크기는 높이 2048픽셀, 폭 2048픽셀입니다. 높이 또는 폭 매개 변수가 2048픽셀보다 큰 값으로 설정되면 #ERR이 반환됩니다.
각도 | Fixture 좌표에서의 방향.
기호 체계 그룹 | 판독할 기호 체계 그룹을 지정합니다.
1D/Stacked(기본값) | 1D 및 스택 코드 판독을 선택합니다.
데이터 매트릭스 | 데이터 매트릭스 판독을 선택합니다.
QR 코드 | QR 코드 판독을 선택합니다.
최대 결과 | 찾아서 디코딩할 최대 기호 수를 지정합니다(1 - 128, 기본값 = 1). 참고 : 이 매개 변수에 지정된 값이 ROI의 기호 수를 초과하는 경우에도 함수는 지정된 수의 기호를 계속 검색합니다. ROI의 기호 수가 다양한 경우에는 타임아웃 매개 변수 설정을 낮추면 함수의 실행 시간을 줄일 수 있습니다.
고급 디코딩 모드 | 데이터 매트릭스 또는 1D/Stacked 기호 체계 그룹을 디코딩하는 데 사용할 설정을 지정합니다.
IDMax®(기본값) | 준수 기호만 읽습니다. 비준수 기호는 읽으려고 하지 않습니다.
IDQuick™ | 뒤틀리거나 왜곡되어 나타날 수 있는 기호 또는 배경이 고르지 않게 나타날 수 있는 기호에 사용됩니다. 이 모드는 분리된 점이 아니라 "연속된" 파인더 패턴이 있는 코드용으로 설계되었습니다.
트레이닝 활성화 | 활성화되면 처음으로 읽은 데이터 매트릭스 또는 QR 코드 기호의 모델을 트레이닝합니다. 함수를 트레이닝하면 성능이 향상될 수 있으며, 특히 디코딩할 모든 기호가 유사한 특성을 공유하는 경우에 성능이 향상됩니다. 트레이닝된 정보는 이 확인란을 비활성화할 때까지 유지됩니다. 기호을 다시 트레이닝하려면 확인란을 비활성화하였다가 다시 확인란을 활성화합니다. 팁 : 트레이닝이 활성화된 경우에는 영역에 하나의 기호만 있는 것이 좋습니다.
꺼짐(기본값) | 모델을 트레이닝하지 않습니다.
켜짐 | 읽은 첫 번째 기호의 모델을 트레이닝합니다.
1D/Stacked 기호 체계 | 어떤 1D/Stacked 기호를 판독할지 지정합니다(여러 개의 기호를 선택하여 읽을 수 있음).
코드 128 | 코드 128 판독을 선택합니다. 코드 128은 양방향 스캔이 가능한 고밀도 영문자 및 숫자 기호 체계입니다. 이 기호 체계는 128개의 ASCII 문자 집합과 데이터가 아닌 문자 4개 전체를 인코딩할 수 있습니다. 코드 128 기호 체계를 사용하는 기호는 11개의 흑백 모듈을 사용하여 각 문자를 인코딩하며, 각 기호에는 체크섬 문자가 포함됩니다.
코드 39 | 코드 39 판독을 선택합니다. 코드 39(USS 코드 39, BC39 및/또는 코드 3/9라고도 함)는 비소매 환경에서 사용하기 위해 개발되어 널리 사용되는 기호 체계이며, 문자, 숫자 및 " % " 및 " / " 등의 특수 문자를 모두 인코딩할 수 있습니다. 코드 39 기호 체계를 사용하는 기호는 각 문자를 5개의 바와 4개의 공백으로 구성된 총 9개의 요소를 인코딩하며, 9개의 요소 중 3개의 요소는 항상 폭이 넓습니다. 기호에는 오류 감지를 위해 체크섬 문자가 포함될 수 있습니다.
Interleaved 2 of 5 | Interleaved 2 of 5 판독을 선택합니다. 창고 분야에서 많이 사용되는 Interleaved 2 of 5(I2of5, I-2/5, ITF라고도 함)는 숫자로만 구성된 가변 길이 코드입니다. Interleaved 2 of 5 기호 체계를 사용하는 기호는 5개의 바와 공백 단위으로 2개의 문자를 인코딩합니다. 짝수 위치 문자는 바로 인코딩되고 홀수 위치 문자는 공백으로 인코딩됩니다. Interleaved 2 of 5 기호 체계는 짝수 길이의 데이터만 인코딩할 수 있습니다. 기호에는 오류 감지를 위해 체크섬 문자가 포함될 수 있습니다.
UPC/EAN | UPC(Universal Product Code) 및 EAN(European Article Numbering) 판독을 선택합니다. UPC는 고정 길이의 숫자 전용 기호 체계로서 양방향으로 스캔할 수 있습니다. UPC 기호의 크기는 다양한 인쇄 프로세스에 맞게 변경될 수 있지만 기호의 높이가 폭을 초과할 때 가장 잘 작동합니다. 유럽의 회사들은 일반적으로 동등한 EAN 시스템을 사용합니다. UPC는 UPC 바코드 버전 A(정식 버전) 및 버전 E(제로 억제 버전)는 물론 다섯 자리의 보조 인코딩을 지원합니다. EAN은 EAN-8 및 EAN-13 바코드와 두 자리 및 다섯 자리의 보조 인코딩을 지원합니다.
코드 93 | 코드 93 판독을 선택합니다. 코드 93은 코드 39와 동일한 문자를 인코딩하지만 문자당 15개가 아니라 9개의 바코드 요소를 사용합니다.
Codabar | Codabar(USD-4 및 Code 2 of 7라고도 함) 판독을 선택합니다. Codabar는 숫자를 인코딩하는 오래된 기호 체계입니다.
PDF 417 | PDF 417 읽기를 선택합니다. PDF 417은 주로 운송, ID 카드, 재고 관리 등의 다양한 응용 분야에서 사용되는 누적 선형 바코드 기호 형식입니다.
스택 기호 체계 | 어떤 스택 기호 체계를 판독할지 지정합니다(다수의 기호 체계를 선택하여 판독할 수 있음).
PDF 417 | PDF417 판독을 선택합니다. PDF417은 주로 운송, ID 카드, 재고 관리 등 다양한 응용 분야에서 사용되는 스택 선형 바코드 기호 형식입니다.
설정 디코딩 체크섬 |
원근 | 원근 왜곡이 있는 데이터 매트릭스 및 QR 코드 기호의 디코딩을 지정하고 선택적으로 데이터 매트릭스 기호에 알려진 원근 왜곡에 대해 트레이닝합니다.
최소 (기본값) | 원근 왜곡이 최소인 데이터 매트릭스 기호를 디코딩합니다.
중간 | 원근 왜곡이 있는 데이터 매트릭스, QR 코드, 1D/Stacked 기호를 디코딩합니다. 원근 왜곡은 모델 트레이닝 및 런타임 중에 독립적으로 측정됩니다.
엄격 | 알려진 원근 왜곡이 있는 데이터 매트릭스 기호를 디코딩합니다. 원근을 트레이닝한 후, 런타임에는 트레이닝된 특성을 사용해 입력 이미지의 원근 왜곡이 보정되는 공간에서 기호가 검색됩니다. 이 옵션은 런타임 기호가 트레이닝된 기호와 동일한 평면에 있어야 합니다. 이 옵션을 사용하면 알려진 원근 왜곡으로 인해 심각하게 손상된 기호를 디코딩할 수 있습니다. 참고 : 입사 각도(센서의 광학 축과 기호가 있는 면의 정상 벡터 사이의 각)가 40도를 넘지 않고 기호의 해상도가 셀당 5픽셀 이상이 되도록 비전 시스템을 장착하는 것이 좋습니다.
QR 모드 | 읽을 QR 코드의 유형을 지정합니다.
QR 모델 1
QR 모델 2
QR 모델 1 및 2
Micro QR
마이크로 QR 및 QR 모델 1
마이크로 QR 및 QR 모델 2
모든 QR 모드(기본값)
극성 무시 | 트레이닝된 기호에 대해 극성이 반전된 데이터 매트릭스 기호을 읽을지 여부를 지정합니다. 참고 : 이 매개 변수는 트레이닝 활성화 매개 변수가 켜짐인 경우에만 유효합니다.
꺼짐(기본값) | 트레이닝된 모델의 극성이 반전되지 않도록 합니다.
켜짐 | 트레이닝된 모델의 극성을 반전합니다.
유연하게 허용 눈금 크기 | 트레이닝된 기호에 대해 눈금 크기가 다른 데이터 매트릭스 및 QR 코드 기호를 읽을지 여부를 지정합니다. 참고 : 이 매개 변수는 트레이닝 활성화 매개 변수가 켜짐인 경우에만 유효합니다.
꺼짐(기본값) | 트레이닝된 기호와 눈금 크기가 동일한 기호만 읽을 수 있습니다.
켜짐 | 트레이닝된 기호과 눈금 크기가 동일하지 않은 기호을 읽을 수 있습니다.
체크섬 | 오류 감지 알고리즘을 사용하여 기호의 신뢰성을 검증할지 여부를 지정합니다. 체크섬은 기호에 체크섬 알고리즘(선택 사항)이 포함된 기호에만 적용됩니다. 각 기호에는 고유한 체크섬 알고리즘이 있습니다. 체크섬이 있는 경우 사용되는 체크섬 유형은 선택한 코드 유형에 따라 다릅니다.
꺼짐(기본값) | 체크섬을 확인하지 않습니다.
켜짐 | 체크섬을 통과해야 합니다.
참고 : 코드 128, 코드 93, UPC/EAN 바코드는 선택한 매개 변수와 무관하게 체크섬으로 유효성이 검사됩니다. 다른 바코드에 대해 체크섬이 활성화되었는데 체크섬이 인코딩되지 않았으면 판독이 실패합니다.
극성 | 출력 그래픽의 색상을 지정합니다.
검은색 | 기호가 배경보다 어둡습니다.
백색 | 기호가 배경보다 밝습니다.
자동(기본값): | 기호의 극성이 자동으로 선택됩니다.
전방향 | 바코드의 모든 요소를 감지하기 위해 영역 내에서 스캔 선을 투영하는 방향을 지정합니다. 성공적인 디코딩을 위해서는 하나 이상의 스캔 선이 바코드의 모든 요소에 걸쳐 있어야 합니다.
0 = 꺼짐 | 영역에 평행한 바코드를 감지하기 위해 스캔 라인을 한 방향으로 투사합니다.
1 = 켜짐(기본값) | 영역에 대해 회전한 바코드를 감지하기 위해 스캔 라인을 다양한 각도로 투영합니다.
정렬 모드 | 결과가 반환되는 순서가 있는 경우 해당 순서를 지정합니다. 참고 : 기호을 정확하게 정렬하려면 최대 결과 매개 변수를 이미지에 포함된 기호 수 이상의 값으로 설정해야 합니다.
없음(기본값) | 첫 디코딩된 결과에 따라 정렬합니다. 디코딩되지 않은 결과는 디코딩된 결과 뒤에 옵니다.
위에서 아래로 | 행의 오름차순으로 정렬합니다.
왼쪽에서 오른쪽 | 열의 오름차순으로 정렬합니다
알파벳순 | 결과를 알파벳순으로 정렬합니다.
문자열 길이 | 결과를 문자열 길이별로 정렬합니다(짧은 것부터 긴 것 순으로).
행 | 기호를 행으로 그룹화하여 결과를 정렬한 다음, 각 행 내에서 왼쪽부터 오른쪽으로 정렬합니다. 행별로 정렬할 때 한 기호의 중심이 다른 기호의 부분과 수직으로 겹치는 경우 두 개의 기호는 동일한 행의 일부로 간주됩니다.
열 | 기호를 열로 그룹화하여 결과를 정렬한 다음, 각 열 내에서 위부터 아래로 정렬합니다. 열별로 정렬할 때 한 기호의 중심이 다른 기호의 부분과 수평으로 겹치는 경우 두 개의 기호는 동일한 열의 일부로 간주됩니다.
동일 1D 기호 허용 | 영역 내부의 동일한 기호를 포함하여 모든 기호를 디코딩하도록 할 것인지 여부를 지정합니다. 두 기호의 길이, 기호 체계 유형, 디코딩된 문자열이 같으면 두 기호는 동일한 기호로 간주됩니다.
꺼짐(기본값) | 다수의 기호를 디코딩한 경우 하나의 결과만 반환합니다.
켜짐 | 동일하더라도 모든 결과를 반환합니다.
UPC-E 확장 | 디코딩된 기호가 6자리 UPC-E 문자열을 반환할지 아니면 확장된 11자리 UPC-A 수준의 문자열을 반환할지 여부를 정의합니다.
꺼짐 | 디코딩된 기호가 6자리 UPC-E 문자열을 반환합니다.
켜짐(기본값) | 디코딩된 기호가 확장된 11자리 UPC-A 문자열을 반환합니다.
참고 : UPC-E 확장 매개 변수는 1D/Stacked 기호에 대해서만 실행됩니다.
확인 | 인쇄 품질 테스트(품질 검증 지표라고도 함)를 수행할지 여부를 지정합니다.
꺼짐(기본값) | 품질을 테스트하지 않습니다.
켜짐 | 품질을 테스트하고 결과를 스프레드시트에 표시합니다.
참고 : 문자열을 디코딩할 수 없는 경우에는 스프레드시트에 자동으로 삽입되는 모든 결과에 대해 #ERR이 반환됩니다. PDF 417을 제외한 모든 코드 유형이 품질 검증 지표를 지원합니다.
타임아웃 | 함수가 실행을 중지하고 #ERR을 반환하기 전에 유효한 ID 기호를 찾는 시간을 밀리초 단위로 지정합니다( 0 - 30000). 값을 0으로 지정할 경우 설정이 비활성화되고 타임아웃이 적용되지 않습니다. 참고 : ReadIDMax 함수는 가끔 다양한 비율로 지정된 타임아웃 매개 변수 값을 초과할 수 있습니다. 타임아웃 매개 변수 값을 낮게 조절하여 초과할 경우에 대비하십시오.
표시 | 이미지에서 ReadIDMax 그래픽 오버레이를 표시하는 모드를 지정합니다. 참고 : 표시 매개 변수는 데이터 매트릭스 및 QR 코드 기호에 대해서만 구현됩니다.
모두 감추기(기본값) | ReadIDMax 함수를 포함하는 셀이 스프레드시트에 강조 표시되는 경우를 제외하고는 입력 영역 경계가 표시되지 않습니다.
결과 그래픽만 | 결과 그래픽(데이터 매트릭스 및 QR 코드가 있는 사각형)이 항상 표시됩니다.
입력 및 결과 그래픽 | 입력 그래픽과 결과 그래픽이 항상 표시됩니다.

## ReadIDMax 출력

반환 | 디코딩된 영문자 및 숫자 문자열을 포함하는 IDMax 데이터 구조. 입력 매개 변수 중 하나라도 유효하지 않은 경우 #ERR.
결과 | 함수가 처음으로 셀에 삽입되면 자동으로 스프레드시트에 결과표가 삽입됩니다. 결과표에 반환되는 인덱싱된 문자열의 수는 최대 결과 매개 변수에 입력된 값과 같습니다. 찾아서 디코딩할 수 있는 기호가 없으면 #ERR이 반환됩니다. 참고 : 데이터 매트릭스 기호의 경우 데이터 매트릭스ISO/IEC 16022 규격에 따라 기본 256 래치 문자(10진수 231, 16진수 E7)로 인해 인코딩된 데이터가 바이트로 처리됩니다. GetStringIDMax 함수를 사용하여 인코딩된 데이터를 반환합니다. 자세한 내용은 IDMax 항목을 참조하십시오.

## ReadIDMax Vision Data Access functions

문자열 | GetString(IDMax, [인덱스]) | 인덱스에 해당하는 기호에서 인코딩된 영문자 및 숫자 문자열을 반환합니다.

참고 :

- 데이터 매트릭스 기호를 디코딩하는 경우 GetString 대신 GetStringIDMax 함수를 사용하면 디코딩된 기호에 대한 보다 정확하고 자세한 정보를 얻을 수 있습니다.