# ID

In-Sight ID 도구 함수는 선형 1D 및 2D 기호에 포함된 영문자 및 숫자 데이터 문자열을 읽습니다. 선택 사항으로, 게시된 규격에 따라 대부분의 기호 품질을 확인할 수 있습니다.

## 1D 및 2D 기호 읽기

ReadIDMax 함수는 관심 영역 내에서 1D 및 2D 심볼을 찾고 디코딩하는 데 사용됩니다.

- 동일한 이미지에서 혼합 유형의 여러 1D 기호를 디코딩합니다.
- 동일한 이미지에서 동일한 유형의 여러 2D 기호를 디코딩합니다.
- 최신 기호 디코딩 알고리즘을 지원합니다.

## 1D 및 2D 기호 품질 확인

- 1D 바코드 기호 품질 확인
- 2D 기호 품질 확인
- 추가적인 확인 및 검증 기법

### 1D 바코드 기호 품질 확인

In-Sight 비전 시스템은 1D 바코드를 읽을 수 있으며 선택적으로 바코드 품질을 확인할 수 있습니다. In-Sight가 심볼 품질을 확인하기 위해 사용하는 방법은 미국 국립 표준 협회(ANSI)가 승인한 방법입니다.

ReadIDMax 함수에서 확인 확인란이 활성화되면 In-Sight는 해당되는 테스트를 모두 수행합니다. 바코드 품질을 확인하는 데 사용되는 품질 확인 테스트는 다수가 있으며 이에 대한 자세한 내용은 IDMax Vision Data Access functions를 참조하십시오. 각 테스트는 A(4.0) - F(0.0)의 "등급"입니다. 기호의 전체 품질은 모든 테스트에서 얻은 가장 낮은 등급입니다. 그러나 In-Sight는 각 개별 품질 테스트에 대해 문자 등급 또는 이에 상응하는 수치를 반환하지 않고 실제 결과 값과 전체 기호 등급을 반환합니다.

참고 : 바코드의 품질은 가독성과 관련된 것으로 생각하는 경우가 많지만, 기호가 하나 이상의 테스트에서 낮은 점수를 받거나 불합격해도 읽을 수 있는 경우가 있습니다. 그러나 품질 규격을 충족하지 못하는 기호는 조명 조건의 변경이나 마킹 장치의 재보정 필요성 등 프로세스에 주의가 필요한 문제가 있음을 나타냅니다.

### 2D 기호 품질 확인

In-Sight는 Data Matrix, QR 코드, PDF 417, EAN/UCC 복합 기호를 읽고 기호 품질을 검증합니다. In-Sight가 심볼 품질을 확인하는 데 사용하는 방법은 국제 기호 체계 규격 섹션 8 및 부록 N - Data Matrix(BC11-1997), 국제 기호 체계 규격 섹션 8 및 부록 M - QR 코드(ITS/97-001), AIM International이 출판하고 미국 국립 표준 협회(ANSI)가 승인한 통일 기호 체계 규격 섹션 3 및 4 - PDF 417, 국제 정규화 기구(ISO) 및 국제 전기 기술 위원회(IEC)가 발행한 국제 표준 - 바코드 인쇄 품질 테스트 규격(ISO/IEC-15416)에 정의되어 있습니다.

참고 : 바코드의 품질은 가독성과 관련된 것으로 생각하는 경우가 많지만, 기호가 하나 이상의 테스트에서 낮은 점수를 받거나 불합격해도 읽을 수 있는 경우가 있습니다. 그러나 품질 규격을 충족하지 못하는 기호는 조명 조건의 변경이나 마킹 장치의 재보정 필요성 등 프로세스에 주의가 필요한 문제가 있음을 나타냅니다.

### 추가적인 검증 기법

ReadIDMax 함수에서 기본 제공하는 품질 검증 지표 외에도 ValidateIDData 및 VerifyIDCode 함수를 이용하여 ReadIDMax 함수가 읽고 디코딩한 기호에 대해 추가적인 검증 및 확인을 수행할 수 있습니다.

- ValidateIDData

  ValidateIDData 함수는 기호에 있는 데이터의 무결성을 확인하고 데이터가 MIL-STD 130 및 GS1 표준을 준수하는지 확인하는 데 사용됩니다. ValidateIDData Vision Data Access functions를 사용하면 데이터를 구문 분석하여 해당 표준을 준수하는지 확인할 수 있습니다.