# Status

시뮬레이션된 LED 상태 표시등 표시 요소를 스프레드시트에 삽입합니다. 상태 셀에는 지정된 값이 적색, 노란색, 녹색 LED와 색상별로 텍스트 레이블로 표시됩니다.

## Status 입력

매개 변수 | 설명
상태 | 상태 모니터링할 셀.
레이블 | 상태 값이 양수, 0, 음수일 때 표시되는 텍스트.
상태 값 |  |
양수 | > 0 | 상태가 양수일 때 표시될 텍스트를 지정합니다.
0 | = 0 | 상태가 0일 때 표시될 텍스트를 지정합니다.
음 | < 0 | 상태가 음수일 때 표시될 텍스트를 지정합니다.
색상 | 상태 값이 양수, 0, 음수일 때 표시되는 LED 색상.
상태 값 |  | LED 컬러
양수 | > 0 | 상태가 양수일 때 표시될 LED 색을 지정합니다. 기본 색상 = 0x00ff00, 라임; 최대값 = 0xffffff
0 | = 0 | 상태가 0일 때 표시될 LED 색을 지정합니다. 기본 색상 = 0xffff00, 노란색; 최대값 = 0xffffff
음 | < 0 | 상태가 음수일 때 표시될 LED 색을 지정합니다. 기본 색상 = 0xff0000, 적색; 최대값 = 0xffffff
참고 : 속성 시트의 색상 선택기 컨트롤을 사용하여 명명된 색상을 선택할 수 있습니다. 색상 값을 24비트 숫자로 반환하는 다른 셀에 대한 셀 참조로 색상을 지정할 수도 있습니다. 0 - 255 범위의 적색, 녹색, 청색 값이 주어지면, RGB 색상 값은 (적색 x 65536) + (녹색 x 256) + 청색의 수식으로 계산할 수 있습니다. 16진수로 표현하면 이는 0xRRGGBB 형식입니다. 예를 들어, 16진수 상수 0xFF8020는 적색 = 255, 녹색 = 128, 청색 = 32로 변환됩니다.