# ReadDevice

TCP/IP 연결을 사용하여 데이터를 네트워크의 다른 호스트로부터 비전 시스템으로 가져옵니다.

참고 : 두 In-Sight 비전 시스템 간에 TCP/IP 장치 연결을 설정할 때, 장치는 온라인이어도 되고 오프라인이어도 됩니다.

ReadDevice에는 속성 시트가 없습니다. 이 함수는 셀 또는 작업 편집 도구 모음의 수식 입력줄에서 셀 값을 직접 입력하거나 지원되는 데이터 구조의 셀 참조를 선택하여 직접 구성할 수 있습니다.

## ReadDevice 입력

구문: ReadDevice(장치)

매개 변수 | 설명
장치 | TCPServer() 또는 TCPClient() 함수가 생성하는 Device 데이터 구조를 포함하는 스프레드시트 셀에 대한 참조.

## ReadDevice 출력

반환 | 연결이 설정될 때마다 TCP/IP 클라이언트 또는 서버에서 가져오는 데이터. 참조된 셀에 유효한 Device 데이터 구조가 없거나 수신된 패킷이 장치에 설정된 최대 패킷 크기를 초과하는 경우 #ERR을 반환합니다.