# WriteDevice

TCP/IP 연결을 사용하여 In-Sight 비전 시스템의 데이터를 네트워크의 다른 호스트에 내보냅니다.

참고 : WriteDevice 함수는 원격 호스트가 온라인 상태일 때도 오프라인 상태일 때도 원격 호스트에 메시지를 보낼 수 있습니다.

## WriteDevice 입력

매개 변수 | 설명
이벤트 | 업데이트를 강제하는 이벤트를 지정합니다. 이 매개 변수는 다음 매개 변수 중 하나를 참조해야 합니다. 함수를 포함하는 셀 A0의 Image 데이터 구조. 자세한 내용은 를 참조하십시오. Event 함수를 포함하는 셀. 자세한 내용은 Event 항목을 참조하십시오. Button 함수가 포함된 셀. 자세한 내용은 Button 항목을 참조하십시오.
장치 | TCPClient 또는 TCPServer 함수에 의해 생성된 Device 데이터 구조를 포함하는 스프레드시트 셀에 대한 참조. 스프레드시트 셀에 TCPClient 함수가 포함되어 있고 아직 연결이 설정되지 않았다면 이벤트 업데이트로 인해 연결 시도가 다시 트리거됩니다. 자세한 내용은 TCPClient를 참조하십시오.
데이터 1, 2, ... | TCPClient 함수에 지정된 TCP/IP 서버 장치로 내보낼 데이터가 포함된 셀에 대한 참조. 다수의 입력 데이터가 단일 패킷으로 연결됩니다.

## WriteDevice 출력

반환 | 지정된 이벤트가 시작될 때마다 내보내지는 Write 데이터 구조. 다음의 오류가 있는 경우 #ERR. 입력 매개 변수가 잘못되었습니다. TCPClient 장치의 경우, 타임아웃 시간 동안 연결을 설정하지 못한 경우 보고합니다. TCPServer 장치의 경우, 사용 가능한 연결이 없는 경우 보고합니다.