# WriteDiscrete

이산 출력 채널에 비트 범위를 씁니다.

## WriteDiscrete 입력

매개 변수 | 설명
이벤트 | 업데이트를 강제하는 이벤트를 지정합니다. 이 매개 변수는 타임스탬프가 있는 이벤트에 대한 참조여야 합니다. 예를 들어 다음 중 하나여야 합니다. Event 함수가 포함된 셀. Button 함수가 포함된 셀.
시작 비트 | 집합의 첫 번째 비트를 지정합니다.이 매개 변수의 값은 다음과 같이 다양합니다. 기본값은 1입니다. 시작 비트를 0으로 설정할 수 없습니다. 허용되는 최소값은 1입니다. 허용되는 최대 값은 하드웨어 및 입력 회선 수에 따라 달라집니다. In-Sight 2800: 3 In-Sight 3800: 3
비트 수 | 집합의 비트 수를 지정합니다.이 매개 변수의 값은 다음과 같이 다양합니다. 기본값은 1입니다. 허용되는 최소값은 1입니다. 허용되는 최대 값은 하드웨어 및 입력 회선 수에 따라 달라집니다. In-Sight 2800: 3 In-Sight 3800: 3 참고 : 비트 수는 하드웨어 지원 및 입력 회선 수에 따라 달라집니다.
값 | 양의 정수 값을 지정합니다. 최대값은 기록된 비트 수에 따라 다릅니다.

## WriteDiscrete 출력

반환 | 쓰여진 값. 입력 매개 변수 중 하나라도 유효하지 않은 경우 #ERR.