# ExtractCalibrationPoints

ExtractCalibrationPoints 함수는 바둑판 보정 눈금 패턴의 이미지에서 보정 점을 추출합니다. 보정 점은 다른 보정 도구에서 사용할 수 있습니다.

## ExtractCalibrationPoints 개요

기준과 알려진 눈금이 있는 바둑판 눈금인 보정 이미지는 ExtractCalibrationPoints 함수를 트레이닝하기 위해 사용됩니다. 분석하는 동안 눈금 셀 교차점의 픽셀 위치를 찾은 다음 다시 격자 패턴의 모델에 매핑합니다. 이 함수는 격자내에서 발견된 점의 수와 함께 CalibPoints 데이터 구조를 반환합니다. 보정 점 집합은 나중에 CalibratePoints 등의 다른 보정 도구에서 왜곡을 바로잡거나 이미지 좌표를 실제 좌표로 매핑하거나 그 반대로 매핑할 때 이용합니다.

참고 : 기준 표시가 있는 바둑판 보정 눈금을 사용합니다. 현재로서는 점의 눈금 또는 기준이 없는 눈금을 사용한 보정은 지원되지 않습니다.

## ExtractCalibrationPoints 입력

매개 변수 | 설명
--- | ---
이미지 | 이 인수는 유효한 이미지 데이터 구조를 포함하는 스프레드시트 셀을 참조해야 합니다. 기본적으로 참조되는 셀은 에서 반환되는 Image 데이터 구조가 포함된 $A$0입니다.
Fixture | Fixture 입력 또는 비전 도구 함수의 결과 이미지 좌표계를 기준으로 관심 영역(ROI)을 정의합니다. ROI를 Fixture 기준으로 설정하면 Fixture가 회전하거나 변환된 경우에도 ROI가 Fixture 기준으로 회전하거나 변환됩니다.
X | 이미지 좌표계에서의 X 오프셋.
Y | 이미지 좌표계에서의 Y 오프셋.
영역 | 관심 영역(ROI)이라고도 하며, 이미지 중 분석 대상이 되는 영역을 지정합니다. 영역 매개 변수를 두 번 클릭하면 변환하고 회전할 수 있는 대화형 그래픽 모드를 만듭니다. 이 매개 변수를 선택하고 속성 시트의 작업 편집 도구 모음에서 영역 최대화 버튼을 누르면 영역이 자동으로 확대되어 전체 이미지가 포함됩니다.
X | Fixture 좌표에서 원점으로부터의 x 오프셋.
Y | Fixture 좌표에서 원점으로부터의 y 오프셋.
폭 | 영역의 x 축 방향 크기.
높이 | 영역의 y 축을 방향 크기.
추출 이벤트 | 이미지에서 보정 점을 추출하려면 누릅니다.
눈금 공백 단위 | 보정 눈금 패턴의 간격에 사용되는 측정 단위를 지정합니다.
미크론 = 0 | "µm"
밀리미터 = 1(기본값) | "mm"
센티미터 = 2 | "cm"
인치 = 3 | "in"
X 눈금 공백 | x 축에 따른 보정 눈금 패턴 간격의 실제 측정값입니다.
Y 눈금 공백 | x 축에 따른 보정 눈금 패턴 간격의 실제 측정값입니다.
각도 범위 | 찾기 허용 오차 매개 변수를 지정하면 눈금을 검색하는 데 사용되는 각도 범위를 제한합니다(기본값 = 0, 선택되지 않음). 팁 : 눈금과 카메라 사이의 상대 방향이 잘 알려진 경우 각도 범위를 제한하면 점 추출 속도가 빨라질 수 있습니다.
찾기 허용 오차 | 눈금을 검색하는 데 사용되는 시작 및 종료 각도 범위.
각도 시작 | 눈금 수평 축과 카메라 수평 축 사이의 가능한 최소 각도 (최소 = -180, 최대 = 180, 기본값 = -180).
각도 종료 | 눈금 수평 축과 카메라 수평 축 사이의 가능한 최대 각도 (최소 = -180, 최대 = 180, 기본값 = +180).
참고 : 기본적으로 각도 범위는 제한되지 않습니다. 허용 오차 찾기 매개 변수 내에서 설정된 각도 시작 및 종료 범위를 제한하려면 각도 범위 확인란을 체크해야 합니다.
타임아웃 | ExtractCalibrationPoints 함수 실행을 허용하는 시간 길이(단위: 밀리초)를 지정합니다. 타임아웃 시간이 지나면 함수 실행이 중지됩니다. (최소 = 0, 최대 = 9999999, 기본값 = 120000) 참고 : 타임아웃은 이 시간이 지나면 프로세스가 종료되어 과도하게 실행되지 않도록 하는 안전 장치로 사용됩니다. 지정된 시간을 지나도 몇 초 동안 실행될 수 있으므로 타임아웃은 정확하지 않습니다.
표시 | 이미지에서 ExtractCalibrationPoints 그래픽 오버레이를 표시하는 모드를 지정합니다.
0 = 모두 숨기기(기본값) | ExtractCalibrationPoints 함수를 포함하는 셀이 스프레드시트에 강조 표시된 경우가 아니면 모든 그래픽이 표시되지 않습니다.
1 = 결과 그래픽만 | 추출된 점 위치를 입력 이미지에 오버레이하여 표시합니다.
2 = 입력 및 결과 그래픽 | 추출된 점 위치 및 검색 영역을 표시합니다.

## ExtractCalibrationPoints 출력

반환 | CalibPoints 데이터 구조. 입력 매개 변수 중 하나라도 유효하지 않은 경우 #ERR. 다음 Calibrate Vision Data Access functions가 자동으로 스프레드시트에 삽입되어 결과표가 생성됩니다:
레이블 | 함수 | 설명
점 | GetNFound() | 보정 눈금 이미지에서 발견된 점의 수를 반환합니다.