# 온라인 및 오프라인

In-Sight 비전 시스템에는 다음의 두 가지 작업 모드가 있습니다.

- 오프라인

  오프라인 상태에서는 In-Sight어댑터가 완전한 편집 기능을 제공합니다.

- 온라인

  온라인 상태에서는In-Sight 어댑터가 읽기 전용 작업을 수행하고 작업 파일을 모니터링할 수 있으며 외부 입력 및 출력이 비전 시스템과 대화할 수 있습니다.

  또한 온라인 상태에서는 이 모드가 다른 상태(일시 중지)에 있을 수도 있습니다. 이 상태는 온라인 신호로 구성된 이산 I/O 입력 라인인 일시 중지/온라인 상태요소를 통하거나 산업용 통신 신호를 통한 Online 및 Set Paused 비트의 토글을 통해 Web HMI로 제어할 수 있습니다. 비전 시스템이 온라인 상태가 되려면 이 모든 신호가 일치해야 합니다.

In-Sight 어댑터에서 버튼을 눌러 온라인으로 전환하거나 버튼을 눌러 오프라인으로 전환함으로써 모드를 변경할 수 있습니다.

참고 : 또는 작업 메뉴를 사용하거나 F5 키를 눌러 모드를 전환할 수도 있습니다.