# Funciones $: System

    $System.GetSysReport()
Devuelve | Miembro de la clase SysReport definido con las etiquetas correspondientes.
Argumentos | N/D
Descripción | Devuelve la información sobre el sistema especificándola con las siguientes etiquetas: HostName: Cadena que devuelve el nombre del host del sistema de visión 3D In-Sight. IPAddress: Cadena que devuelve la dirección IP del sistema de visión. MacAddress: Cadena que devuelve la dirección MAC del sistema de visión. Model: Cadena que devuelve el nombre del modelo del sistema de visión. SerialNumber: Cadena que devuelve el número de serie del sistema de visión. Version: Cadena que devuelve la versión del firmware del sistema de visión. Sugerencia: La información sobre el sistema que proporciona esta función $ puede obtenerse también utilizando el botón System Info de In-Sight Vision Suite. Para más información, consulte el tema titulado Información del sistema en la Ayuda deIn-Sight Vision Suite.
Ejemplo | El siguiente ejemplo ilustra un conjunto de comprobaciones del sistema:
    $HostName = $System.GetSysReport().HostName;
    $IP_Address = $System.GetSysReport().IPAddress;
    $FWversion = $System.GetSysReport().Version;
    $MAC_address = $System.GetSysReport().MacAddress;
    $SerialNumber = $System.GetSysReport().SerialNumber;
    $Model = $System.GetSysReport().Model;
Los valores de estas comprobaciones pueden llamarse también mediante etiquetas de PáginaWeb, por ejemplo, estableciendo convenientemente sus propiedades de texto con el Constructor de expresiones.

    $System.GetUptimeMilliseconds()
Devuelve | Doble, indica el tiempo de funcionamiento del controlador en milisegundos (pero con precisión de microsegundos, de ahí los dígitos fraccionarios).
Argumentos | N/D
Descripción | Devuelve el tiempo de funcionamiento del sistema de visión en milisegundos (pero con precisión de microsegundos).

    $System.Log.Write(message : String, logLevel : Integer)
Devuelve | N/D
Argumentos | mensaje: Cadena que especifica el mensaje de registro a grabar. NivelRegistro: Entero que especifica la gravedad del mensaje de registro. Su valor debe estar entre 0 y 3, siendo los correspondientes niveles de gravedad los siguientes: 0: Verboso 1: Información 2: Advertencia 3: Error Nota: Los mensajes de registro configurados como mensajes de tipo Verboso (es decir, de nivel de gravedad 0) no se visualizan en el registro del sistema IDE.
Descripción | Registra un mensaje de registro en el sistema de visión, que se lee y visualiza en el cuadro de diálogo de la ventana de salida de . El registro grabado -suponiendo que el IDE está funcionando- se grabará también en el archivo de salida de registros del sistema que se encuentra por defecto en la siguiente ubicación: \Documentos\In-Sight Vision Suite\Logs