# Put Live

Activa o desactiva el modo de captura en tiempo real.

Nota: El sistema de visión debe estar sin conexión.

## Entradas de Put Live

Sintaxis:[Put Live][Entero]

Parámetro | Descripción
--- | ---
Entero | 0 = Deshabilitar el modo de captura en tiempo real. 1 = Habilitar el modo de captura en tiempo real.

## Salidas de Put Live

Devuelve un código de estado. Los códigos de estado son:

Códigos de estado | Descripción
--- | ---
1 | El comando se ha ejecutado correctamente.
0 | Comando no reconocido.
-1 | La entrada no es válida o ha superado los 15 bytes de longitud.
-2 | No se ha podido ejecutar el comando o el sistema de visión está en línea.
-6 | El usuario no tiene el permiso de acceso total para ejecutar el comando.

## Ejemplos con Put Live

Para poner el sistema de visión en modo de captura en tiempo real, emita el siguiente comando: Put Live 1

El sistema de visión In-Sight responderá con el código de estado 1 para indicar que el sistema de visión se ha puesto correctamente en el modo de captura en tiempo real.

Para sacar el sistema de visión del modo de captura en tiempo real, emita el comando: Put Live 0

El sistema de visión responderá con un código de estado 1 para indicar que el sistema de visión ha salido correctamente del modo de captura en tiempo real.