# En línea y Sin conexión

El sistema de visión In-Sight tiene dos modos de funcionamiento:

- Offline (Sin conexión)

  Cuando está sin conexión, el In-Sight Easy Builder ofrece todas las funciones de edición a la vez que permite crear, guardar, cargar o editar tareas. En el modo «Sin conexión», el sistema de visión In-Sight acepta únicamente disparos manuales y no puede comunicarse con otros dispositivos.

- Online (En línea)

  Mientras está en línea, el In-Sight Easy Builder opera en modo de sólo lectura y no permite crear, guardar, cargar, ni editar tareas. En el modo «En línea», el sistema de visión In-Sight acepta señales de disparo y puede comunicarse con otros dispositivos.

Un cuadro en la esquina inferior derecha de la pantalla indica el estado del sistema de visión.

Indica Offline cuando el sistema de visión está en modo Sin conexión.

Indica Online con un fondo luminoso verde cuando el sistema está en modo En línea.

Para ver el estado de cada subsistema, pase el ratón por encima del cuadro Offline/Online. En esta sección se visualiza también un círculo gris junto a cualquier subsistema que está impidiendo que el adaptador cambie al modo en línea. La cámara se pone únicamente en línea si todos los subsistemas están en modo en línea.

Cuando se ha pasado correctamente al modo en línea, todos los círculos emiten luz verde.

Subsistemas:

- Operator: Cuando este botón de funcionamiento indica «Sin conexión», todo el sistema de visión In-Sight está fuera de línea.
- Discrete I/O: El estado de este subsistema está vinculado al estado de la línea de entrada de En línea/Sin conexión. Si no hay tensión en la entrada En línea/Sin conexión, el sistema de visión se pone fuera de línea.
- Factory Comms: Los protocolos de comunicación industrial controlan el estado del subsistema. El Factory Comms está por defecto en línea. Si se pone este subsistema fuera de línea, el sistema de visión pasa a estar sin conexión.
- Native Mode: El sistema «Modo nativo» controla este subsistema. El subsistema «Modo nativo» está por defecto en línea. Si se pone este subsistema fuera de línea, el sistema de visión pasa a estar sin conexión.

Cuando el sistema está en modo Sin conexión debido al «Modo nativo» o a «E/S discreta», el sistema pasa al modo Sin conexión forzada.

Para conmutar el estado de «Operator» entre los modos En línea y Sin conexión, haga clic sobre Online (en línea) en la barra de menú o pulse las teclas Ctrl+F8.

El botón Online emite luz verde cuando el sistema está en modo «En línea».

Si el sistema está en modo «Sin conexión», el botón Online está apagado, pero el texto que presenta el botón sigue siendo «Online».