# Agregar el Sistema de visión In-Sight a Configuración de HW

Mientras se realiza el procedimiento para Importar el archivo GSD en el Catálogo, debería aparecer el sistema de visión In-Sight en el Catálogo que se encuentra en la parte derecha de la ventana.

Una vez pueda ver allí el sistema de visión, realice los siguientes pasos para agregarlo a HW Config:

1. Arrastre Sistema de visión In-Sight hacia Sistema PROFINET-IO en HW Config y suéltelo allí.

2. Haga clic con el botón derecho sobre el Sistema PROFINET-IO y seleccione Propiedades del objeto. Desmarque la opción Usar nombre en dispositivo IO / controlador IO, si está marcada, y haga seguidamente clic sobre OK (Aceptar).

3. Haga clic con el botón derecho sobre sistema de visión In-Sight en HW Config y seleccione Propiedades del objeto. Escriba en Nombre de dispositivo el mismo nombre que utilizó al configurar Nombre de estación en In-Sight Vision Suite, en el paso 5 de Configuración del Sistema de visión In-Sight

Nota:

Si la opción Assign IP address via IO controller (Asignar dirección IP a través de controlador IO) no está marcada, el sistema mantiene la dirección IP del sistema de visión. Si está marcada, sustituye la dirección IP por un valor proporcionado por la CPU.