# Ejemplos

## Cálculo del área

Puede medir el área de regiones de un modelo utilizando funciones de Math junto con funciones de Find Pattern y de Measure Distance. El siguiente ejemplo muestra cómo se calcula el área de un elemento rectangular en un componente.

1. Haga clic sobre Agregar y, en el paso de aplicación Inspección, seleccione la herramienta Find Pattern (Buscar patrón) del grupo de Herramientas de localización. Fije la posición de la pieza para que otras herramientas puedan utilizar el elemento posicionador como referencia. Para más información, consulte Find Pattern.

2. Haga clic sobre Agregar y, en el paso de aplicación Inspección, seleccione la herramienta Measure Distance (Medir distancia) del grupo de Herramientas de medición. Medir la anchura de la región de interés. El software configura las herramientas Find Edge para medir la región. Cambie el nombre de la herramienta a Ancho. Para más información, consulte el tema Measure Distance.

3. Haga clic sobre Agregar y, en el paso de aplicación Inspección, seleccione la herramienta Measure Distance (Medir distancia) del grupo de Herramientas de medición. Medir la altura de la región de interés. El software configura las herramientas Find Edge para medir la región. Cambie el nombre de la herramienta a Altura. Para más información, consulte el tema Measure Distance.

4. Haga clic sobre Agregar y seleccione la herramienta Math del conjunto de Herramientas matemáticas y lógicas. Para añadir etiquetas junto a los valores de los cálculos, escriba el carácter ' delante del nombre de la etiqueta. En este ejemplo, se podrían añadir las etiquetas de texto de Ancho, Altura y Área en la fila de encabezado de la tabla de cálculo.

5. Para vincular las propiedades de anchura, haga clic sobre la función Insertar y seleccione Distance (Distancia) en el desplegable de la función Width (Ancho). Para vincular las propiedades de la altura, haga clic sobre la función Insertar y seleccione Distancia en el desplegable de la herramienta Altura. Para más información, véase Math.

6. Para calcular el área del elemento rectangular, entre el código de celda del valor de ancho, entre * para indicar multiplicación y entre seguidamente el código de celda del valor de altura. La herramienta Math calcula el valor correspondiente.

   Los valores de celda tienen referencias y estas pueden visualizarse en la hoja de cálculo. Pase el ratón por encima de los valores de celda para ver el nombre del valor que puede utilizarse también en otros cálculos adicionales.

   Se pueden realizar también cálculos utilizando los nombres de referencia de los valores de celda.

   Estos cálculos pueden utilizarse asimismo en el paso de aplicación HMI. Para más información, véase el tema sobre HMI.

## Verificación del ensamblado mediante la herramienta EL Classify y herramientas matemáticas y lógicas

La herramienta Math permite realizar una verificación del ensamblado utilizando la herramienta ViDi EL Classify Tool. Una vez localizados e identificados los componentes, la herramienta Math puede proporcionar resultados de pase o fallo.

En el siguiente ejemplo se verificará si se han ensamblado correctamente tres componentes (un interruptor, una resistencia y un condensador) en una pieza.

1. Haga clic sobre Agregar y, en el paso de aplicación Inspección, seleccione la herramienta Find Pattern (Buscar patrón) del grupo de Herramientas de localización. Fije la posición de la pieza para que otras herramientas puedan utilizar el elemento posicionador como referencia. Para más información, consulte el tema Herramientas de localización.

2. Utilice la herramienta Classify en el paso de aplicación «Inspección con herramientas ViDi EL» para clasificar los componentes que se tienen que utilizar en el montaje. Etiquete los distintos tipos de componentes diferenciándolos por clases. Para más información, consulte el tema ViDi EL Classify Tool.

   Añada una nueva herramienta Classify para clasificar el interruptor. En este ejemplo, se consideran tres tipos diferentes de interruptores.

   Cambie el nombre de la herramienta por el del componente haciendo clic sobre el icono de la herramienta Classify y escriba el nombre del componente, en este caso Interruptor, en el campo de entrada situado junto al icono de Classify.

   El segundo componente del ensamblado es una resistencia. Para clasificar el estado de la resistencia añada una nueva herramienta Classify. En este ejemplo, se consideran dos tipos de resistencias y la posibilidad de que falte la resistencia.

   Cambie el nombre de la herramienta por el del componente haciendo clic sobre el icono de la herramienta Classify y escriba el nombre del componente, en este caso Resistencia, en el campo de entrada situado junto al icono de Classify.

   El tercer componente en este ejemplo es un condensador que puede tener dos estados: insertado correctamente o inclinado. En este caso la clasificación se hace por tanto en dos clases para distinguir si el condensador está bien colocado o no.

   Cambie el nombre de la herramienta por el del componente, en este caso Condensador, haciendo clic sobre el icono de la herramienta Classify y escriba el nombre del componente en el campo de entrada situado junto al icono de Classify.

3. Vaya a Editar clases en la herramienta Classify para verificar si se han etiquetado correctamente los componentes.

4. Haga clic sobre Agregar y seleccione la herramienta Math en Herramientas matemáticas y lógicas. Para más información, véase el tema Inspección.
   1. Vincule el resultado de las herramientas Classify aplicadas a los distintos componentes con celdas separadas de la hoja de cálculo. Para más información sobre la vinculación de propiedades, véase el tema Math.
   2. Puede añadir etiquetas de texto a visualizar a los distintos valores a fin de facilitar la identificación de los valores cuando se cargue la tarea.
   3. Para ello, puede anteponer el carácter ' al nombre de los valores o utilizar la función Name. Para utilizar la herramienta Name, haga clic sobre Link Tool Property (Vincular propiedad de herramienta), seleccione el nombre de la herramienta que desee insertar y, a continuación, seleccione Name en la lista desplegable.

      1. Este ejemplo muestra etiquetas de texto para cada componente (interruptor, resistencia y condensador) y también para los encabezados en la tabla:

         - El de la columna Expected (Esperado) en la que se indican cómo son los componentes correctos del ensamblado.
         - El de la columna Found (Detectado) en la que se indica el componente detectado del ensamblado.
         - El de la columna Passed (Pase) en la que se indica si el componente está bien montado o no.

5. Utilice el carácter ' para llenar la columna Esperado con los nombres de clasificación correspondientes a los tipos de componentes correctos. En este caso, el Interruptor correcto es el que se clasifica con el nombre YSA, la Resistencia correcta es la que se clasifica con el nombre 5K y el nombre de etiqueta de clasificación para el Condensador que está correctamente montado es OK.

6. Para configurar la columna Found (Detectado), utilice la función Predicted Class (Clase predicha). Haga clic sobre Link Tool Property (Vincular propiedad de herramienta), seleccione el nombre del componente y seguidamente Predicted class en la lista desplegable.

   Repita esto para todos los componentes.

7. Para configurar la columna Passed (Pase), inserte o vincule la función Exact y entre los valores que hay que comparar (utilizando el formato de Exact(Texto1, Texto2)). Esta función permite comparar valores de cadenas. En nuestro ejemplo, B1 es la referencia de celda para lo esperado y C1 es la referencia de celda para el interruptor detectado, por lo que la sintaxis de Exact será en este caso Exact(B1,C1).

   Repita esto con los valores de Resistencia y, a continuación, con los de Condensador.

   Si el componente es correcto, el resultado que proporciona Exact es 1 y si el componente no es correcto, 0.

8. Ahora puede configurar los valores para el ensamblado. En este ejemplo, el valor de Puntuación (Score) es la media de los tres valores de Pase. Para obtener el valor medio utilice la función Mean cuyo formato es Mean(Valor0,[Valor1, ...]). Se puede establecer un umbral de pase global para la herramienta, es decir, un valor estático para la verificación de todo el ensamblado. En este ejemplo, el valor de pase se establece en 0.5 y se le asigna la etiqueta de texto Umbral. Este valor puede ajustarse en función del número de componentes y del objetivo de la verificación.

9. A continuación, puede configurar un valor para saber si la puntuación del ensamblado está por encima del umbral. En este ejemplo, el valor de la puntuación está por encima del valor del Umbral, por lo que la verificación del conjunto da un resultado Pase.