# Set Job

Carga una tarea desde una de las ranuras de tarea que presenta la memoria flash del sensor In-Sight, convirtiéndola en la tarea activa.

Nota:

- El sensor In-Sight debe estar sin conexión.
- Para utilizar la característica ID de tarea, es necesario que se guarde la tarea a cargar con un prefijo numérico positivo (de 0 a 2147483647).

## Entradas de Set Job

Sintaxis: SJ[ID]

Parámetro | Descripción
--- | ---
ID | El número de identificación de la tarea a cargar (entre 0 y 2147483647).

## Salidas de Set Job

Devuelve un código de estado. Los códigos de estado son:

Códigos de estado | Descripción
--- | ---
1 | El comando se ha ejecutado correctamente.
0 | Comando no reconocido.
-1 | El número ID es menor que 0 o no es un número entero.
-2 | No se ha podido cargar la tarea, el sensor está en línea o no se ha encontrado el archivo, por lo que no se ha podido ejecutar el comando.
-4 | El sensor In-Sight se ha quedado sin memoria.
-6 | El usuario no dispone de acceso total para ejecutar el comando.

## Ejemplo con Set Job

Para cargar "2Test.jobx" como tarea activa en el In-Sight sistema de visión, emita el siguiente comando: SJ2.

El sensor In-Sight responde con un 1 para indicar que se ha cargado la tarea y que se ha activado correctamente la tarea.