# Set Region

Establece un control de edición de región contenido en una celda; el control de edición de región es siempre una función EditRegion.

## Entradas de Set Region

Sintaxis: SR[NombreDeEtiqueta][Espacio][X][Espacio][Y][Espacio][Ancho][Space][Alto][Space][Ángulo][Space][Curva]

Parámetro | Descripción
--- | ---
NombreDeEtiqueta | El nombre publicado de la celda.
Espacio | Un espacio en blanco para separar un valor del siguiente.
Fila | El desplazamiento en X del origen, en coordenadas de la imagen.
Espacio | Un espacio en blanco para separar un valor del siguiente.
Col | El desplazamiento en Y del origen, en coordenadas de la imagen.
Espacio | Un espacio en blanco para separar un valor del siguiente.
Alto | La dimensión de la región en la dirección del eje X.
Espacio | Un espacio en blanco para separar un valor del siguiente.
Ancho | La dimensión de la región en la dirección del eje Y.
Espacio | Un espacio en blanco para separar un valor del siguiente.
Ángulo | La orientación en coordenadas de la imagen.
Espacio | Un espacio en blanco para separar un valor del siguiente.
Curva | La curvatura de la región

## Salidas de Set Region

Devuelve un código de estado. Los códigos de estado son:

Códigos de estado | Descripción
--- | ---
1 | El comando se ha ejecutado correctamente.
0 | Comando no reconocido.
-1 | El ID no es válido.
-2 | No se ha podido ejecutar el comando porque la celda especificada no contiene ningún control de edición de región o porque el control de edición de región no fue creado mediante la función EditRegion.
-4 | Tipo de argumento incorrecto.
-6 | El usuario no dispone de acceso total para ejecutar el comando.

## Ejemplo con Set Region

Se puede definir la región para una herramienta de inspección o localización de EasyBuilder enviando un comando Set Region que contiene la posición, las dimensiones, la orientación y la forma de la nueva región.

1. Supongamos que su tarea contiene una herramienta de localización de bordes y que la región para esta herramienta se encuentra actualmente en otra posición y tiene otras dimensiones, orientación y forma.

2. Para mover y reorientar la región configurada para la herramienta, puede utilizar el comando de modo nativo Set Region. Emita el comando SRBorde_1.Region 192.000 119.000 167.000 20 0.5 0:

3. El In-Sight sistema de visión responderá con 1 para indicar que se ha ejecutando correctamente el comando.