# Send Manual Trigger

Activa un evento especificado en la hoja de cálculo a través de un comando de modo nativo.

Nota:

Si el In-Sight sistema de visión está configurado para aceptar órdenes de captura dadas por un PLC o controlador de movimiento mediante un comando de modo nativo, asegúrese de utilizar la función Set Event and Wait [Activar evento y esperar] con el código de evento puesto a 8 (SW8).

Se asegura de este modo que el sistema de visión esperará a que terminen los procesos de captura e inspección antes de enviar la respuesta "completado" al PLC o controlador de movimiento y de que no enviará resultados de la inspección anterior al PLC o controlador de movimiento. La respuesta "completado" del sistema de visión puede utilizarse entonces también para crear una instrucción condicional para el PLC a fin de que envíe una solicitud de lectura de los resultados de la inspección. Para más información, consulte el tema Set Event and Wait.

Si se escoge la función Set Event [Establecer evento] como función a utilizar por el PLC o controlador de movimiento para desencadenar una captura de imagen, debe tenerse en cuenta que solo es adecuada en circunstancias en las que no se requiere que se lean también los resultados de la inspección. De lo contrario, la captura y la inspección no estarán sincronizadas, debido a que el sistema de visión devolverá una respuesta tan pronto haya capturado la imagen, sin esperar a que se complete la inspección.

## Entradas de Send Manual Trigger

Ninguna.

## Salidas de Send Manual Trigger

Códigos de estado | Descripción
--- | ---
1 | El comando se ha ejecutado correctamente.
0 | Comando no reconocido.
-2 | No se ha podido ejecutar el comando.
-6 | El usuario no dispone de acceso total para ejecutar el comando.

## Ejemplo con Send Manual Trigger

La función Send Manual Trigger se utiliza para activar eventos en el Easy Builder a través de comandos del modo nativo: MT

Send Manual Trigger es funcionalmente idéntico a utilizar el argumento 8 de Set Event