# Comprobar la aplicación

Una vez configurada la tarea en el adaptador de In-Sight Easy Builder, los bits de Online Enabled (Habilitado En línea) y Online Enable Comm (Comunicación en línea habilitada) deben estar en verdadero, en el SIMATIC Manager, mientras se ejecuta la tarea en el sistema de visión In-Sight.

Para activar el sistema de visión In-Sight, realice los siguientes pasos:

1. Active el bit de Trigger Enable (Habilitar disparador). Para ello, ponga este bit a verdadero en la columna Modificar valor y, a continuación, haga clic sobre Activar modificación de valores. El bit de Trigger Ready (Listo para disparo) debería pasar entonces a verdadero para indicar que el sistema de visión está preparado para la señal de activación.

2. Active el sistema de visión dándole un flanco ascendente en Disparar. "Flanco ascendente" significa que se pone primero el bit a verdadero (poniéndolo a verdadero en la fila Modificar valor y haciendo clic sobre el icono Activar modificación de valores) y, a continuación, se vuelve a ponerlo a falso.

   Cuando el bit se pone a verdadero, los bits Trigger Ack (Confirmación de disparador) y Exposición completada deberían cambiar también a verdadero para indicar que se ha realizado el disparo. El valor de Acquisition ID (ID de capturas) se incrementa en una unidad cada vez que se activa la cámara.

   De forma análoga, cuando el bit deTrigger vuelve a falso, el bit Trigger Ack vuelve también a falso.

3. Verifique la tarea; debería aparecer la imagen recién capturada.